1600

1600

1600

2600

4800

1

2

3

Materiál: dřevo – smrk napojovaný

Výplň: izolační trojsklo U=0,8 W/m2.K (Ug=0,6W/m2K)