

Predné okna rozmery:

980 x 1405 mm

Zadné okná rozmery:

980 x 2430 mm

PRÍZEMIE

Skladba obvodových múrov v reze: 10cm betón+40cm polystyrén EPS70F + 10cm betón ( tepelný odpor R=11)

Skladba podlahy: spodná deka 15cm betón + 40cm polystyrén + 14cm poter

Okná: izolačné trojsklo Uw=0,76 W/(m2.K)

Skladba stropu: 35cm minerálna vlna