**Okna přízemí:**

**Velká okna:**

1. 1800 x 1450 = 2,61m2 **8.**
2. 1800 x 1450 = 2,61m2 **9.**

**Okna od studny:**

1. 1000 x 1450 = 1,45m2 **1.**
2. 1000 x 1250 = 1,25m2 **11.**

**Okna v druhé štítové straně (technická, hajzlík, místnost):**

1. 700 x 1100 = 0,77m2 **6.**
2. 700 x 1100 = 0,77m2 **7.**
3. 1000 x 1450 = 1,45m2 **2.**

**Okno na terasu:**

1. 1000 x 1450 = 1,45m2 **3.**

**Okna patro:**

**Štít směrem do obce:**

1. 1000 x 1400 = 1,40m2 **4.**
2. 1000 x 1400 = 1,40m2 **5.**

**Štít směrem k pastvině (balkónové dveře):**

1. 1900 x 2250 = 4,275m2 **10.**

***Dřevěná eurookna (k=1.1 W\m2.K)***

***Suma= 19,435m2***

Dobrý den, prosím o vypracování cenové nabídky na okna IV68 Plus a IV68 Standart.

Rozměry oken jsou následující:

1. 1800 x 1450 = 2,61m2

2. 1800 x 1450 = 2,61m2

3. 1000 x 1450 = 1,45m2

4. 1000 x 1250 = 1,25m2

5. 700 x 1100 = 0,77m2

6. 700 x 1100 = 0,77m2

7. 1000 x 1450 = 1,45m2

8. 1000 x 1450 = 1,45m2

9. 1000 x 1400 = 1,40m2

10. 1000 x 1400 = 1,40m2

+ bálkonové dveře (prosklené):

1. 1900 x 2250 = 4,275m2

Celková plocha otvorů k srubovému RD je tedy: 19,435m2.

Použitý materiál modřin, zřejmě fixní. Nebo lepený?

Požadavek na koeficient je (k=1.1 W\m2.K), či tak nějak okolo, což výše uvedená IV68 splňují.

Pokud připojíte nabídku (pro srovnání ceny) i na okna v provedení IV78 PLUS (trojskla) budeme moc rádi.

Akceptujete možnost dodání vlastních modřínových fošen (vysušených, nevysušených)?

Děkuji za Váši nabídku a za Váš čas. Novotný, Skoranovice

**Výpis položek**

| **pozice** | **typ - výrobek - profil** | **barva** | **šířka / výška (mm)** | **počet (kusy)** | **doplňky** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | jednokřídlé otevíravo sklopnéReal 78 - Eurookno 78mm | euro-kaštan | / |  | žaluziesítavnitřní parapetvnější parapet |
| 2 | jednokřídlé otevíravo sklopnéReal 78 - Eurookno 78mm | euro-kaštan | / |  | žaluziesítavnitřní parapetvnější parapet |
| 3 | jednokřídlé otevíravo sklopnéReal 78 - Eurookno 78mm | euro-kaštan | / |  | žaluziesítavnitřní parapetvnější parapet |
| 4 | jednokřídlé otevíravo sklopnéReal 78 - Eurookno 78mm | euro-kaštan | / |  | žaluziesítavnitřní parapetvnější parapet |
| 5 | dvoukřídlé otevíravo sklopnéReal 78 - Eurookno 78mm | euro-kaštan | / |  | žaluziesítavnitřní parapetvnější parapet |
| 6 | vchodové dveře dvoukřídléReal 78 - Eurookno 78mm | euro-kaštan | / |  | žaluziesítavnitřní parapetvnější para |



Dobrý den, prosím o vypracování cenové nabídky na okna REAL 78 a pokud bude možné tak i na REAL PLUS 78 (pro naše porovnání ceny). Celková plocha otvorů k srubovému RD je tedy: 19,435m2.

Použitý materiál modřin jak fixní, tak lepený (pro naše porovnání ceny).

Požadavek na koeficient prostupu oknem je (k=1.1 W\m2.K).

Akceptujete možnost dodání vlastních modřínových fošen (vysušených, nevysušených)?

Pokud možno v nabídce oddělit cenu montáže a cenu oken a cenu parapetů, případně dopravu.

Děkuji za Váši nabídku a za Váš čas. Novotný, Skoranovice

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **pozice** | **typ - výrobek - profil** | **barva** | **šířka / výška (mm)** | **počet (kusy)** | **doplňky** |
| 1 | jednokřídlé otevíravo sklopnéReal 78 - Eurookno 78mm | euro-kaštan | 1000/1450 | 3 | parapet vnitřní: ano 0mmparapet vnější: ano 0mm |
| 2 | jednokřídlé otevíravo sklopnéReal 78 - Eurookno 78mm | euro-kaštan | 1000/1250 | 1 | parapet vnitřní: ano 0mmparapet vnější: ano 0mm |
| 3 | jednokřídlé otevíravo sklopnéReal 78 - Eurookno 78mm | euro-kaštan | 700/1100 | 2 | parapet vnitřní: ano 0mmparapet vnější: ano 0mm |
| 4 | jednokřídlé otevíravo sklopnéReal 78 - Eurookno 78mm | euro-kaštan | 1000/1400 | 2 | parapet vnitřní: ano 0mmparapet vnější: ano 0mm |
| 5 | dvoukřídlé otevíravo sklopnéReal 78 - Eurookno 78mm | euro-kaštan | 1800/1450 | 2 | parapet vnitřní: ano 0mmparapet vnější: ano 0mm |
| 6 | vchodové dveře dvoukřídléReal 78 - Eurookno 78mm | euro-kaštan | 1900/2250 | 1 |  |