Odpadový kontejner



**Popis:**  
  
Povrch - žárově zinkován dle EN ISO1461  
Síla plechu  
standardní od 1 do 3 mm  
zesílené od 1,25 do 3 mm  
Zamykání víka - na objednávku  
Kolečka - 4 otočná kolečka, O 200 mm,

Nosnost kolečka 205 kg, 2 vybavena brzdou  
Způsob ložení - jednotlivě nebo dva na sobě  
Nosnost - 440 kg  
Hmotnost 110-135 kg podle provedení