**1. Pozice: Dvojdílné okno (štulp) Množství: 4 ks**

**Šířka/výška 1480 / 1300 mm**

**Profily: GEALAN S8000 IQ-dorazové těsně**

**OKNA DEKOR JEDNOSTRANNĚ S 8000 IQ**

Stavební otvor: 1500 x 1350 mm

Šířka prof. kombinace: 116 mm

Barva: ořech / bílá

Kování: SI - AU TITAN AF

*Sklo:* IZOLAČNÍ DVOJSKLO Ug=1,1 W(m2.K)



**2. Pozice: Dvojdílné okno (příčka) Množství: 1 ks**

**Šířka/výška 1680 / 1300 mm**

**Profily: GEALAN S8000 IQ-dorazové těsně**

**OKNA DEKOR JEDNOSTRANNĚ S 8000 IQ**

Stavební otvor: 1710 x 1350 mm

Šířka prof. kombinace: 116 mm

Barva: ořech / bílá

Kování: SI - AU TITAN AF

*Sklo:* IZOLAČNÍ DVOJSKLO Ug=1,1 W(m2.K)



**3. Pozice: Jednodílné okno Množství: 1 ks**

**Šířka/výška 1200 / 1300 mm**

**Profily: GEALAN S8000 IQ-dorazové těsně**

**OKNA DEKOR JEDNOSTRANNĚ S 8000 IQ**

Stavební otvor: 1220 x 1350 mm

Šířka prof. kombinace: 116 mm

Barva: ořech / bílá

Kování: SI - AU TITAN AF

**

**4. Pozice: Dvojdílné okno (příčka) Množství: 2 ks**

**Šířka/výška 1800 / 1500 mm**

**Profily: GEALAN S8000 IQ-dorazové těsně**

**OKNA DEKOR JEDNOSTRANNĚ S 8000 IQ**

Stavební otvor: 1830 x 1560 mm

Šířka prof. kombinace: 116 mm

Barva: ořech / bílá

Kování: SI - AU TITAN AF

**5. Pozice: Dvojdílné okno (štulp) Množství: 1 ks**

**Šířka/výška 1200 / 700 mm**

**Profily: GEALAN S8000 IQ-dorazové těsně**

**OKNA DEKOR JEDNOSTRANNĚ S 8000 IQ**

Stavební otvor: 1220 x 750 mm

Šířka prof. kombinace: 116 mm

Barva: ořech / bílá

Kování: SI - AU TITAN AF

*Sklo:* IZOLAČNÍ DVOJSKLO Ug=1,1 W(m2.K)

KŮRA ČIRÁ - Ch.Ultra - Planibel Top N+ 4 mm –



**6. Pozice: Dvojdílné okno (štulp) Množství: 1 ks**

**Šířka/výška 1400 / 700 mm**

**Profily: GEALAN S8000 IQ-dorazové těsně**

**OKNA DEKOR JEDNOSTRANNĚ S 8000 IQ**

Stavební otvor: 1420 x 750 mm

Šířka prof. kombinace: 116 mm

Barva: ořech / bílá

Kování: SI - AU TITAN AF

*Sklo:* IZOLAČNÍ DVOJSKLO Ug=1,1 W(m2.K)

KŮRA ČIRÁ - Ch.Ultra - Planibel Top N+ 4 mm -

Argon-rámeček Ch.Ultra RAL7040

**7. Pozice: Dvojdílné okno (štulp) Množství: 0 ks**

**Šířka/výška 1800 / 2300 mm**

**Profily: GEALAN S8000 IQ-dorazové těsně**

**OKNA DEKOR JEDNOSTRANNĚ S 8000 IQ**

Stavební otvor: 1830 x 2360 mm

Šířka prof. kombinace: 116 mm

Barva: ořech / bílá

Kování: SI - AU TITAN AF

*Sklo:* IZOLAČNÍ DVOJSKLO Ug=1,1 W(m2.K)

KŮRA ČIRÁ - Ch.Ultra - Planibel Top N+ 4 mm -

Argon-rámeček Ch.Ultra RAL7040

**8. Pozice: Vchodové dveře s vodorovnou a svislou příčkou Množství: 1 ks**

**Šířka/výška 1060 / 2150 mm**

**Profily: GEALAN S8000 IQ-dorazové těsně**

**VCHOD.DVEŘE DEKOR JEDNOSTR.OTEV. DOVNITŘ**

Stavební otvor: 1080 x 2165 mm

Šířka prof. kombinace: 179 mm

Barva: ořech / bílá

Kování: KFV

*Sklo:* IZOLAČNÍ DVOJSKLO Ug=1,1 W(m2.K)

KŮRA ČIRÁ - Ch.Ultra - Planibel Top N+ 4 mm -

Argon-rámeček Ch.Ultra RAL7040

Součástí ceny pozice je

Klika/klika bronz 113P/397N/F04 43% 1 ks

**Příslušenství**

Dveřní výplň 5: Skladaná výplň bílá/ ořech, 736 x 605 mm

**9. Pozice: Vchodové dveře Množství: 1 ks**

**Šířka/výška 1500 / 2150 mm**

**Profily: GEALAN S8000 IQ-dorazové těsně**

**VCHOD.DVEŘE DEKOR JEDNOSTR.OTEV. DOVNITŘ**

Stavební otvor: 1530 x 2165 mm

Šířka prof. kombinace: 179 mm

Barva: ořech / bílá

Kování: KFV

*Sklo:* IZOLAČNÍ DVOJSKLO Ug=1,1 W(m2.K)

KŮRA BRONZ - Ch.Ultra - Planibel Top N+ 4 mm -

Argon-rámeček Ch.Ultra RAL7040

Součástí ceny pozice je

Klika/madlo bronz 78G/397N/F04 43% 1 ks

**Příslušenství**

Dveřní výplň 7: Skladaná výplň bílá/ ořech, 730 x 605 mm

Dveřní výplň 9: Skladaná výplň bílá/ ořech, 341 x 1214 mm

Dveřní výplň 10: Skladaná výplň bílá/ ořech, 386 x 607 mm

**10. Pozice: Dvojdílné okno (příčka) Množství: 1 ks**

**Šířka/výška 1800 / 2300 mm**

**Profily: GEALAN S8000 IQ-dorazové těsně**

**POSUVNÉ BD DVEŘE DEKOR JEDNOSTRANNĚ**

Stavební otvor: 1830 x 2360 mm

Šířka prof. kombinace: 131 mm

Barva: ořech / bílá

Kování: SI - AU TITAN AF

*Sklo:* IZOLAČNÍ DVOJSKLO Ug=1,1 W(m2.K)

Float 4 mm - Ch.Ultra - Planibel Top N+ 4 mm -

Argon-rámeček Ch.Ultra RAL7040

alternativa posuvné dveře

Dveřní výplně 5 ks

**Instalační práce**

Montáž

Cena za dopravu