6 - ti komorový profil se stavební hloubkou 90mm zpevněný masivními ocelovými výztuhami, trojité těsnění, tepelná vložka, osazený celoobvodovým kováním ROTO / okna / nebo GU Automat / dveře /. Zasklení trojsklem PRESSGlass U = 0,6 - 0,5, Barva: **Antracit**

**Rozměry: 1200 x 1500 – 9 ks otvíravé**

Systém: **DUOTHERM 82 Okna**

Barva: **Antracit,** Oboustranně nestandardní

Sklo: **TROJS.ENERGO U=0,5SS**

**U = 0.77**

Těsnění: **Shodné s profilem**

Rám: **RÁM 68/82**

Křídlo: **KRÍD.60 CLASIC OKNA**

Kování: **OS-MI**

Montážní Profily: **Profil Montážní s Těsněním**

Kotvy a mont.vruty: **Montážní kotvy (Standardní)**

Okenní kliky: **Secustik Titan**

**Rozměry: 900 x 1500 – 2 ks neotvíravé**

Systém: DUOTHERM 82 Okna

Barva: **Antracit**, Oboustranně nestandardní

Sklo: TROJS.ENERGO U=0,5SS

U = 0.74

Těsnění: Shodné s profilem

Rám: RÁM 68/82

Montážní Profily: Profil Montážní s Těsněním

Kotvy a mont.vruty: Montážní kotvy (Standardní)

Rozměr Rám: Rozměr OK

Rozměr Křídlo: Rozměr OK

**Rozměry: 2000 x 2300 – polovina fix, polovina posuvné otvíravé – dveře z kuchyně na terasu – 1 ks**

Systém: DUOTHERM 82 Posuvné

Barva: antracit, Nestand. oboustanně jiný

Sklo: TROJS.ENERGO U=0,5SS

U = 0.75

Těsnění: Shodné s profilem

Rám: RÁM 78/82

Křídlo: KŘ.80/82 SX POSUV

Kování: POSUV. AUTO WK2

Montážní profily: Profil Montážní s Těsněním

Kotvy a mont. vruty: Montážní Vruty 7.5x120mm (do betonu)

Rozměr Rám: Rozměr OK

Rozměr Křídlo: Rozměr OK

Interiérové kliky: Kliky a vedení stříbrná

**Rozměry: 1000 x 2300 – zadní dveře – 1 ks**

Systém: **GLOBAL 70 Dveře**

Barva: antracit**, Jiné barvy oboustranně**

Sklo: **PAN.PVC NESTANDAR X2,TROJ.KURA ČIRÁ 0,7SS U = 1.33**

Těsnění: **Podle profilu**

Rám: **RÁ76 OT. DOV. HL. VYS. P**

Křídlo: **KŘ. VCHOD DOVNITŘ**

Kování: **D. VCH GU AU 1XV**

Montážní profily: **Profil pod hliníkový práh**

Kotvy a mont. vruty: **Montážní Vruty 7.5x180mm (do betonu)**

Rozměr Rám: **Rozměr OK**

Rozměr Křídlo: **Rozměr OK**

Panty Dveře: **Panty barva Titan**

Interiérové kliky: **Klika z vnitřku Titan**

Exteriérové kliky: **Klika z venku Titan**

Patentní vložky: **Vložka třída C (klíče 6ks)**

**Rozměry: 1300 x 2300 – hlavní vstupní dveře – 1 ks**

1. SPOJNÍK H1: - Profil spoj.H1 obyčejný kpl.732460

1 x 2.30 x 206.90 = 475.87

2. ROZŠÍŘENÍ 50/70: - Profil rozšiřující 50 mm 8842..

1 x 0.32 x 369.91 = 118.37

Systém: GLOBAL 70 Dveře

Barva: antracit ,Jiné barvy oboustranně

Sklo: BEZ SKLA 36MM,TROJ.KURA ČIRÁ 0,7SS

Těsnění: Podle profilu

Rám: RÁ76 OT.DOV.HL.VYS.P,RÁM 76 BRILL

Křídlo: KŘ.VCHOD DOVNITŘ

Kování: D.VCH GU AU 1XV

Exteriérové kliky: Koule z venku Titan

Výplň dveří:

Šířka: 900, Výška: 2100, Tloušťka: 36, antracit oboustraně, perito denisa, bez ořezu trojsklo kůra čirá

**Vrata:**

**1. Garážová vrata sekční JIMI**

**Provedení**: sekce /motiv středová drážka, lamela, bez drážky.../, tl.40 mm – zateplená, (uzavřená sendvičová konstrukce vyplněná PUR pěnou),

 **barva: antracit**

 ochrana proti skřípnutí prstů, integrované těsnění v rámu vrat, kolečka

 pojezdů s integrovanými kuličkovými ložisky

**Ovládání**: elektropohon **MARANTEC** + dálkové ovládání, nouzové otevírání vrat

 1 **x ovladač**

**Nadpraží**: nad 140mm

**Ostění:**  nad 100mm na každé straně

**Stavební otvor: 2700 x 2300**