Seznam materiálu:

Radiátory Korado Radik Klasic :

2 ks 33/600/1800

2 ks 22/600/1800

2 ks 20/600/800

1 ks 21/600/1200

Radiátorový termostatický ventil ½“ rohový – 8 ks

Termostatické hlavice – 4 ks

Radiátorové šroubení rohové ½“ - 4 ks

Radiátorové šroubení rohové uzavíratelné pájecí Cu 15/ ½“ – 4 ks

Trubky Cu: 28 – 5x5 m, 22 – 5x5m, 18 – 10 x 5m, 15 – 3x5m

Koleno Cu 90 st. : 28 – 12 ks, 22 – 10 ks, 18 - 20 ks, 15 – 20 ks

Víčko Cu : 18 – 4 ks, 15 - 4 ks

Nátrubek Cu :– 22 – 8 ks, 18 – 10 ks, 15 – 8 ks

T kus Cu:

15 x 18 x 15 – 2 ks

18 x 15 x 15 - 2 ks

18 x 18 x 15 – 2 ks

22 x 15x18 – 2 ks

22 x 22 x 18 – 2 ks

28 x 15 x 28 – 2 ks

28 x 18 x 22 – 2 ks

28 x 18 x28 – 2 ks

28 x 28 x 28 – 2 ks

28 x 22 x 28 – 2 ks

Přechodová vsuvka – 28 x 1“ A/AG - 12 ks , 22 x ¾“ A/AG – 2 ks, 18 x ¾“ A/AG – 2 ks, 15 x ½“ – 8 ks,

Nátrubek - 15 x 1/2“ A/IG – 4 ks

Svěrné šroubení na Cu 18 / ½ - 2 ks, Cu 15 / ½ - 6 ks

Expanzní nádoba 35L - 1 ks

Automatický odvzdušňovací ventil ½“ – 2 ks

Pojistný ventil 3/4“ 180 kPa – 1 ks

Čerpadla: 1 ks WILO RS 25-40, 1 ks GRUNDFOS Alpha 2 25/40 obojí 180mm

Šroubení k čerpadlu mosaz 1 ½“ x 1“ vnitřní závit – 4 ks

Ventil čtyřcestný 1“ + servopohon na 230V - 1 ks

Termomanometr 0 – 4 bar spodní – 1 ks

Teploměr příložný s pružinou – 2 ks

Mirelon – 28/20 – 20m, 22/20 – 20m, 18/20 – 20m

Ekoflex sponka izolace - 2 x 100 ks

Zpětná klapka univerzální 1“ – 2 ks

Mosazný filtr Y 1“ – 1 ks

Kulový ventil 1“ páka MM - 2 ks

Radiátorové připojovací šroubení přímé 1“ – 2 ks

Mosazná redukce ŠM 1“ x 6/4 – 2 ks

Letovací pasta S-Sn 97 Ag3 250ml – 1 ks

Pájka S-Sn97Ag3 2mm – 1 ks

Čistící rouno na měď – 1 bal

Těsnící vlákno na závity 150m – 1 ks

Termostat příložný – 1 ks