________________________________________________________________________

   1                  1.00 ks    barva : šedá (stříbrná)/bílá

1500

1500

1500

3000

1

2

                                 kování: O levé
                                         OS pravé - mikroventilace
                                 výplň : 4-16-4 Ar Ug=1,1
                                 křídlo:
                                 standard 80mm-5kom.otv.dovnitř
                                 rám   : standard 68/76mm 7kom.
                                 spojení: spojení I 10cm4 SL
                                 rozměr: 3000/1500mm; Těsnění:černá/černá
                                 sk.profilů:SALA_ST    kování:   

   2                  1.00 ks    barva : šedá (stříbrná)/bílá

1500

1500

1

                                 kování: OS levé - mikroventilace
                                 výplň : 4-16-4 Ar Ug=1,1
                                 křídlo:
                                 standard 80mm-5kom.otv.dovnitř
                                 rám   : standard 68/76mm 7kom.
                                 rozměr: 1500/1500mm; Těsnění:černá/černá
                                 sk.profilů:SALA_ST    kování:   

 

   3                 32.00 ks    barva : šedá (stříbrná)/bílá

600

1800

600

3000

1500

1

2

3

                                 kování: Pevné bez křídla
                                         Pevné bez křídla
                                         S klika nahoře
                                 výplň : Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
                                          / KURA čirá
                                 křídlo:
                                 bez křídla
                                 standard 80mm-5kom.otv.dovnitř
                                 rám   : standard 68/76mm 7kom.
                                 spojení: spojení I 10cm4 SL
                                          spojení I 10cm4 SL
                                 rozměr: 1500/3000mm; Těsnění:černá/černá
                                 sk.profilů:SALA_ST    kování:MATIC   

    - okna spojena do dvou bloků po 16 ks (spojovací lišty)
- cena včetně dopravy, demontáže starých oken, montáže, likvidace odpadu
- okna budou montovaná do sportovní haly vyrobené systémeme KORD
- bez parapetů