Vybetonování základové desky zahradního domku - objem cca 3 m3 betonu

Předpoklad mix + pumpa - vzdálenost cca 30m od vjezdu dozadu přes zahradu, vodorovně (asi o 1 m níže jež úroveň vjezdu)

Vše je kompletně připraveno pro betonáž - plocha výkopu je vysypána základovým štěrkem, armování kari sítěmi a šalování v přesném rozměru je osazeno

Předmětem poptávky je pouze dodávka betonu a vylití desky.

Praha 4- Braník