PTC33 WPL11AR Comfort - 2 KS

"WPL 11 AR je reverzibilní kompaktní tepelné čerpadlo vzduch/voda

pro venkovní instalaci s invertorovou technologií

o topném výkonu 13,7 kW A2/W35 dle EN14511

při 100% výkonu invertoru (COP=4,05 A2/W35 dle EN14825).

Obsahuje fluorované skleníkové plyny

R410A/3,300 kg/GWP2.088 /6,890 toCO2e

Hermeticky uzavřeno

Součástí vnitřního modulu je regulace HMC300, manometr,

el. patrona 3/6/9 kW, pojistný ventil 3 bar, oběhové čerpadlo,

internetové rozhraní, expanzní nádoba 8,8 l

Součástí dodávky je čidlo topné vody a venkovní teploty, filtrball

Paket obsahuje:

- Vnitřní jednotku TČ

- Venkovní jednotku TČ

- Topný kabel odvodu kondenzátu

- Připojovací potrubí INPA pro venkovní jednotku"

Zásobník TV SH290 RS-B - 2 KS

Zásobníkový ohřívač TV 290 litrů určený pro tepelná čerpadla Logatherm, barva stříbrná,

třída en. účinnosti B

Zásobník akumul. P500.6 MS-B - 1 KS

Akumulační zásobník, objem 500 litrů, barva stříbrná, třída ErP B

Ventil LK 3cest.-28 mm vč. motoru - 2 KS

Přepínací ventil pro tepelná čerpadla se svěrným šroubením Cu 28 mm se

samočistící konstrukcí

HKV 2/25/25 rozdělovač, 3 vstupy - 1 KS

Sdružený rozdělovač pro 2 otopné okruhy, max. 50 kW, vč. izolace

HKV 3/25/32 rozdělovač - 1 KS

Sdružený rozdělovač pro 3 otopné okruhy, max. 70 kW, vč. izolace

WMS2 mont.konzole - 1 KS

WMS2 - konzole pro montáž dvou čerpadlových skupin na stěnu.

WMS3 mont.konzole - 1 KS

WMS3 - konzole pro montáž tří čerpadlových skupin na stěnu.

HS25/6 čerp.skup. - 2 KS

Rychlomontážní sada pro 1 otopný okruh bez směšovače.

Úsporné čerpadlo 25/6 (motor s permanentním magnetem),

uzav.kohouty, zpětná klapka, teploměry, černá barva

izolace, výška 364mm.

HSM20/6 MM100 čerp.skup. se směšovačem - 3 KS

Rychlomontážní sada pro 1 otopný okruh se směšovačem.

Úsporné čerpadlo 20/6 (motor s permanentním magnetem),

směš.ventil DN20 kv 6,3 , uzav.kohouty, zpětná klapka,

teploměry, integrovaný modul MM100, černá barva izolace,

výška 364mm.

Ovládací jednotka Logamatic RC100 - 5 KS

Základní ovládací jednotka k použití jako:

- Regulace pro modulaci plynových kondenzačních kotlů

- Prostorové čidlo nebo dálkové ovládání k RC310

- Prostorové čidlo nebo zpětná vazba teploty prostoru pro

regulaci HMC300 při vytápění, nebo chlazení pod rosným bodem