Dopytovaný pohon:

-	Variant č.1: otváranie dnu (v tomto variante bude potrebné upraviť uchytenie brány, nakoľko spodok brány koliduje s betónovou dlažbou)

-	Variant č.2: otváranie von

Pre oba varianty sa požaduje možnosť odpojenia pohonu o otvoriť bránu do opačnej strany.

-	Sila pohonu, brať do úvahy:

1.	V budúcnosti je plánovaná výmena súčasnej brány za nerezovú s približne rovnakými rozmermi.

2.	Brána je vystavená zaťaženiu vetra zo severnej strany (nárazy 22 m/s). Zatvorená brána nesmie búchať a otvárať sa.

3.	Musí prekonať aj bežnú vrstvu snehu.

-	Príslušenstvo pohonu: senzory, dorazy, 4x ovládač, maják, riadiace jednotka a iné.

-	Záruka na materiál a práce min. 2 roky.

Predpokladané práce:

-	Montáž pohonu (preferuje sa bez sekania el.káblov do tvaroviek stĺpov)

-	Zapojenie elektro do skrine

-	Demontáž 1 radu betónovej dlažby (dĺžka 4m)

-	Natiahnutie el. kábla v chráničke medzi stĺpmi

-	Spätná montáž 1 radu betónovej dlažby (dĺžka 4m)

-	Nastavenie pohonu a montáž príslušenstva

-	Iné pomocné práce

2017-03-27