Jde o dřevěnou pultovou střechu na budově tvaru "U", krytou několika vrstvami asfaltové krytiny. Nejstarší vrstvy asfaltu jsou cca sto let staré. Pod nimi je prkenné bednění, trámy, prkenné podbití a rákosový strop. Asfaltová krytina se vlivem tepla od slunce každé léto posouvá po sklonu střechy, odtrhává se od atiky, krabatí a na kraji střechy odkapává asfalt do žlabů i na dvůr. Proto bychom chtěli přistoupit k opravě, či spíše rekonstrukci.

Prvním úkolem je zjistit stav dřevěných nosných prvků, zda nejsou napadeny hmyzem či houbou a zda jsou schopny unést i větší zatížení, jakým je například "zelená střecha". Z toho pak vyplyne další postup. Veškerý asfalt bude potřeba odstranit, podklad zpevnit, položit hydroizolaci, tepelnou izolaci a vhodnou krytinu. Pro zpevnění uvažujeme o několika překrývajících se vrstvách cetrisových desek, položených na stávající trámy a spojených vhodným lepidlem. Nejlepší by byla monolitická železobetonová deska držící na nosných obvodových zdech, ale to by znamenalo velký zásah do místností pod střechou. Tepelnou izolaci by měly tvořit desky z pěnového skla, které je odolnější a trvanlivější než polystyren. Krytina by měla být bezúdržbová a odolná proti mechanickému poškození chozením po střeše, případně umožnit pokrytí střechy substrátem a zelení. Na nejvíce osluněné části střechy je možná instalace několika fotovoltaických panelů. Z těchto důvodů se mi jako nejlepší jeví falcovaný nerezový plech, přičemž by se muselo nějak zajistit, aby substrát po plechu nesjížděl. Odvodnění by patrně zůstalo přes okraj střechy do žlabů.

Vzhledem k tomu, že nechceme omezit užívání místností pod střechou, musela by se část střechy, na které se bude pracovat dobře zakrýt před deštěm a zakrytí ochránit před větrem. Například nějakou mobilní montovanou střechou, která by se v průběhu prací posouvala po trámech položených nad střechou.

Jak vyplývá z výše uvedeného, práce je třeba provést odborně, vypracovat projekt a mít dostatek zkušeností a nějaké dobré reference. Objekt je na adrese Pernerova 50, Praha 8 a v příloze posílám označení střechy, o kterou jde. Šipky označují sklon střechy. Prohlídka na místě je možná nejlépe někdy ráno 7-9 hodin, případně o víkendu.