**Textová část - Rozsah prací na vstupní části turniketů**

1 a 2 – přenosné zábradlí (základní materiál železo)

* Demontáž horní části, odstranění barvy, úprava povrchu a nové provedení galvanizace leštěná mosaz (nitrid titanu)

3 – přenosný stojan s lanem (základní materiál mosaz)

* Odstranění povrchové úpravy, oprava stojanu (fixace tyče), úprava povrchu a nové provedení galvanizace leštěná mosaz (nitrid titanu)
* Výměna lana a povrchová úprava koncovek lan v provedení galvanizace leštěná mosaz (nitrid titanu)

4 – přenosný stojan (základní materiál železo)

* Odstranění barvy, oprava stojanu (fixace tyče), úprava povrchu a nové provedení galvanizace leštěná mosaz (nitrid titanu)

5 až 9 – vstupní turnikety se zábradlím (základní materiál mosaz)

* Nové provedení povrchové úpravy galvanizace leštěná mosaz (nitrid titanu) - všech částí
* Demontáž a montáž stojanů na dvě etapy: levá strana, pravá strana. Střed dle dohovoru.
* Odbornou demontáž (odpojení) vstupního systému zajistí objednatel u servisní firmy, která zabezpečuje provoz systému podle požadavku uchazeče.

Přiložená fotodokumentace dává základní představu o stavu a provedení celé vstupní části turniketů. Výkresová část upřesňuje nejdůležitější rozměry jednotlivých částí a jejich počty.

Požadavek na životnost minimálně 10 let.