**Žiadosť o nacenenie bezpečnostného skla a uvedenie termínu dodávky:**

1. **varianta -** lepené sklo hr. 8 mm (4mm + 4mm)
2. **varianta** - lepené sklo hr. 10 mm (5mm + 5mm)
3. **varianta** - lepené sklo hr. 4 mm + kalené sklo hr. 4 mm
4. **varianta** – kalené sklo hr. 8 mm

 (prípadne poprosíme odporučiť hrúbku pri nižšie uvedených rozmeroch skiel)

1. **Vrchné zábradlie rovné:**

 962 cm

 900 cm

4 ks

1. **Šikmé dlhšie zábradlie – dlhé rameno:**

1064 cm

1024 cm

910 cm

1240 cm

914 cm

1240 cm

 2 ks 1 ks

1. **Šikmé kratšie zábradlie od hlavného vstupu ľavá strana:**

891 cm

1240 cm

694 cm

2 ks

1. **Šikmé kratšie zábradlie od hlavného vstupu pravá strana:**

1305 cm

1124 cm

1240 cm

 1 ks

Požiadavka:
1. Na všetkých sklách by mali byť leštené hrany a v každom skle 4 otvory
priemeru cca 20mm na okrúhle nerezové úchyty skla.