Zhotoviteľ ........................................................ IČO ...................

Platca DPH ..............................................

bankové spojenie SK ...............................................

Sonda v dome

vybúranie betón. podlahy hr. 10 cm, plocha 100x120 cm a odvoz vybúraného betónu do vzdialenosti 50 m na určenú skládku

výkop zeminy v obmedzenom priestore 100x120xhĺ.90cm a presun 15 m v budove na určenú skládku,

1. navrhovaná cena .............................. €

Sonda pred domom

vybúranie betón. podlahy hr. 10 cm, plocha 100x135 cm a odvoz vybúraného betónu do vzdialenosti 50 m na určenú skládku

výkop zeminy v teréne 100x220xhĺ.90cm a výkopok vedľa výkopu.

2. navrhovaná cena .............................. €

Výkop ryhy vo voľnom teréne šírky 0,50 m , hl. 0,90 cm dĺžka 15 m ,výkopok vedľa výkopu

3. navrhovaná cena .............................. €

Vyfrézovanie aslfatl. koberca chodníka plocha 0,50 m x 3,8m, hr. 5 cm

Vybúranie podkladu betónového chodníka hr. 20 cm plocha 0,50 m x 3,8m

dokop ryhy pod chodníkom š. 50 cm. hl. 70 cm, dĺ. 3,8 m

4. navrhovaná cena .............................. €

Ručný výkop v teréne súbežne s podzemný optokáblom SWAN 0,50x0,90x7m

Ochrana a zabezpečenie križovanej siete pred poškodením.

5. navrhovaná cena .............................. €

.

Zriadenie prechodu nad prekopom chodníka v šírke 2 m a ohradenie zostatku prekopu

proti úrazu.

6. navrhovaná cena .............................. €

.

Demontáž oceľovej rúry 90 mm v dl. 30 m, rozrezanie na 1,5 m časti a uloženie ku chodníku..

7.	navrhovaná cena .............................. €

Práce pred osadením plast. rúry do ryhy.

osadenie chráničky pod chodníkom priemer 15 cm dĺ. 4 m. s obetonovaním,

dodávka piesku a položenie pieskového lôžka hr. 10 cm, šírky 45 cm, v dĺžke 23 m.

Práce po osadení plast. rúry do ryhy.

dodávka a obsyp potrubia štrkopiesok 4 – 8 mm hrúbka 15 cm šírka 50cm v dĺžke 23 m

8. navrhovaná cena .............................. €

Zásyp ryhy

zhutnený zásyp ryhy výkopkom po úroveň pôvodného terénu, s dodatočným zhutňovaním

odvoz prebytočného materiálu na regulovanú skládku.

Montážne práce:

demontáž existujúceho napojenia na domový rozvod

dodávka a montáž plastovej vodovodnej rúry DN 80 v dĺžke 30 m a tvaroviek

dodávka a montáž armatúr na napojenie plastovej rúry na existujúci domový guľový uzáver

Tlaková skúška po ukončení montážnych prác

2017-03-23