**1. Specifikace technologických požadavků.**

Předmětem dodávky budou tyto technologické prvky a činnosti:

1. Aerační elementy AME 350 pro aktivační nádrž
2. Příslušný aerační rošt a rozvody od dmychadla
3. Dmychadlo
4. Aerace nádrže pro uskladnění a stabilizaci přebytečného kalu
5. Elektrická instalace pro dmychadlo a měření a regulaci
6. Rozmíchávací nádrž 1 m3 (pro případné dávkování makronutrientů či flokulantu)
7. Měrný objekt (Thomsonův přeliv, nebo Parshallův žlab)
8. Přepouštěcí potrubí přebytečného kalu do stabilizačně-uskladňovací nádrže