Dobry den, shanim radiatory do RD vcetne elektrokotle 14kwh max., radiatory musi byt dvoudeskove se spodnim pripojenim.

Vyska x Sirka.

600 x 600 pripojeni leve spodni + termohlavice + prime sroubeni

600 x 800 pripojeni leve spodni + termohlavice + rohove sroubeni

300 x 1500 pripojeni prave spodni + termohlavice + prime sroubeni

600 x 1600 pripojeni prave spodni + termohlavice + prime sroubeni

600 x 1600 pripojeni leve spodni + termohlavice + prime sroubeni

600 x 1000 pripojeni leve spodni + termohlavice + prime sroubeni

600 x 1800(+-) koupelnovy zebrik, pripojeni v kazde trubce, ne stredove, asi bude zebrik vyssi to nevadi + elektricka tyc do trubky