Popis: Zakladanie na základ.pásoch/altenat.armovaných / spolu cca 28 m3 + alt. 4 ks pruty prierezu 12 mm + strmienka 40/40
a debniacich tvárniciach DT - 3 rady formatu DT25 / 25 x 50 x 25 /= 102 ks a . DT25 / 30 x 50 x 25 / = 250 ks spolu cca 352 ks resp. 44 m2
Podkladný beton hr. 15 cm cca 17 m3 na ploche 112,5 m2 + Kari siete 150 x 150 x 6 resp. 8 mm
Uvažujeme s brúsenou tehlou Porotherm Profi .na lepidlo resp. na penu alternativne s : a/ Profi 30 cm + 15 cm EPS sivý,grafit. polystyren NEO resp. min.vlna ..cca 58 m3 tehly obvod.muriva
Cca 14,3 m3 vnútorn. nosných stien / 25 cm hr. /
a cca 90 m2 priečok / 11 cm hr./
Želez-bet.horizont. strop.konštr.do debnenia DOKA alt.PERI o ploche stropu nad I.NP 112,5 m2 a stropu nad II.NP 112,5 m2
.Tonáž železa zatial dohad
sieťovina KY - 14.. / t / 0,8 /1.NP/ + 0,6 /2.NP / - 1,4 t
tyčova vystuž 10505R / kg / 250 /schody / + 1700 /1NP / + 1300 /2.NP / = 3250 kg
Kubatura zel.-beton.konstrukcii :
Strop nad I.NP , 18 cm hr. cca 20,25 m3
Strop nad II.NP, 20 cm hr. cca 20,5 m3
Nosniky cca 0,4 m3
Schodist.ramena cca 1,2 m3
Preklady,Vence 1 m3
Plocha fasady cca 200 m2
Plocha strešnej konštr.: 91,3 m2
Začiatok výstavby v Jarovciach pri BA,približne v polovic,zač.i jula 2017

2017-06-20