Popis:rekonstrukcia bytoveho jadra v panelaku. Demontaz a odvoz stareho umakartoveho jadra. Vymurovanie noveho jadra. Pricom sa obmuruje iba stupacka plus jedna priecka o dlzke 2.8m a vyske 2.5m kde budu osadene 60ky dvere a urobi sa primurovka koli odpadu a vode na umyvadlo a sprchovy kut a zavesne wc na stenu oproti na dlzku 2.4m a vysku 1.2m. Osadenie oblozkovej zarubne komplet vodoinstalacia na kupelnu a elektroinstalacia. Jedna zasuvka, jedna ventilacia a jeden vypinac. Znizenie stropu sadrokartonom a osadenie dvoch bodovych svetiel. Rozmer kupelne bude dlzka 2.4m x sirka 1m x vyska 2.1m

2017-02-06