**PŘEHLED POPTÁVANÝCH OKEN, SPECIFIKACE**

2 kusy

2 kusy

4 kusy

6 kusů

**SPECIFIKACE**

* Systém – prvoplast bez recyklátu, min 5 komorový system, barva bílá, trojsklo
* Vnitřní parapet – klasický dle dohody
* Venkovní parapet – Al hnědý, šířka cca 180 mm
* Cena včetně parapet (vnitřní, venkovní)
* Cena včetně kování, žaluzií
* Cena včetně stavenbích(zednických) prací – CENA CELKEM, bez dalších nákladů
* Rozdělení na cenu oken a cenu za práci
* Místo realizace – Opava
* Termín realizace –podzim 2016 (říjen)