**Traktorová sekačka**

**Požadavky na traktorovou sekačku**

Motor: naftový nebo benzinový

Výkon motoru: min. 15 KW

Kapacita palivové nádrže: min. 15 litrů

Celková délka: max. 2800 mm

Délka po sundání koše: max. 2400 mm

Celková šířka: max. 1300 mm

Pohon převodovky: kloubová hřídel

Pohon od motoru: kloubová hřídel

Pohon: 4 x 4

Pojezd: vpřed/vzad

Brzdy: bubnové

Žací ústrojí: zvedání hydraulicky, rychloupínací systém

Obsah sběrného koše: min. 400 litrů

Řízení – servořízení plně hydraulické

**Příslušenství:**

* přední (čelní) závěs
* sněhová radlice
* rozmetadlo posypového materiálu
* zametací kartáč – letní údržba
* kabina – může být napevno součástí sekačky nebo odnímatelná