Jednalo by  se o jedinou otevřenou - přední část - průčelí přízemní pergoly s pultovou střechou, kterou rozdělují pouze dvě ocelové stojky (100x100 mm) nesoucí střechu, kde boky tvoří z jedné i druhé strany zeď, horní část je tvořena trámem o rozměrech (š 115 x 130 mm) neseným zmíněnými stojkami, spodní část - podlaha je v linii budoucího zasklení tvořená ztraceným bedněním s betonovou výplní s klasickou hloubkou základu - zámrzdná,  přičemž vnikly tři "otvory", a to první  (š 860 x v 2400 mm - tato část by byla neotevíratelná), druhý (š 2990 x 2400 mm) a třetí (š 3540 x 2400 mm). Přesnost vzniklých otvorů je  +- 5-10 mm s tím, že nepředpokládám pohyb stavby vlivem mrazu nebo naopak tepla. Druhý a tření otvor by mohl být zakrytý pomocí vždy dvou až tří dílů posuvných dveří, mohou být horizontálně  rozděleny na menší části, kde vždy jeden díl dveří by byl nepohyblivý. Mohlo by se jednat o rámový systém, nejlépe se zatmaveným sklem nebo polykarbonátem. Za případné cenové nabídky předem děkuji, jen velmi prosím,  zajímá mne kolik skutečně zaplatím, nemám možnost operovat s oblíbeným  s "daní" "bez daně", nikdo mi nic nedá, nevrátí, nepřispěje,  samozřejmě se nebráním nápadům, řešením vycházejících z Vašich zkušeností s touto problematikou.