Popis:
- výroba a montáž vstavanej skrine do bytu (steny: panel, podlaha: plávajúca)
- jedna skriňa rozdelená na 5 celkov: z toho:
1/ jeden policový zošikmený odkrytý vľavo (dôvod zošikmenia okno na bočnej stene; rozmery políc: 30x80x67 cm; počet políc nezadaný, vzdialenosť medzi policami cca 30 cm)
2/ 4 celky s rovnakou šírkou 96,5 cm zakryté 4 posuvnými dverami obsahujú: police, dve nízke vešiakové časti, jedna vysoká vešiaková časť a jeden vysoký odkladací priestor napr. pre žehliacu dosku a pod. Druhý a tretí celok zakrytý posuvnými dverami so zrkadlami. Celky 3 a 4 s dverami s ozdobnými lištami (cca 4-5 líšt).
Návrh skrine je v priloženom nákrese (obrázok v prílohe). Návrh nie je úplne presný: rozmery, ktoré sú tam uvedené, platia. Rozmery medzi policami sú neuvedené, preto police treba vhodne rozmiestniť.
Materiál dverí: biele so striebornými ozdobnými lištami (cca 4 lišty predeľujú dvojo dverí), na ďalších dvoch dverách zrkadlá
Vo vertikálnych doskách by mohli byt navŕtané diery kvôli variabilite poličiek.
Materiál skrine, teda všetky police a dosky (okrem dverí) - svetlo strieborná (hliníková)
Rozmery skrine: šírka: 466cm, výška: 262,5 cm, hĺbka cca 67 cm.
Spodná doska na podlahe bez nožičiek a vrchná doska na plafóne.

2017-04-11