Termín realizace: od června 2017

OKNA

Rozměry:	1150 x 850 cm	světnice, dílna, koupelna, štít směr JBA	.

Počet oken:	12 ks

Umístění:	na vnější hranu domu

Specifikace:	dřevěné špaletové okno vnitřní rám s izolačním dvojsklem,

vnější rám, jednoduché sklo v kitu

Rozměry:	1150 x 850 cm	vikýře	.
(orientační rozměry, které bude třeba aktualizovat dle otvorů)

Počet oken:	2 ks

Otvírání:	ven

Umístění:	na vnější hranu

Rozměry:	1.050 x 800 cm	štíty východní a západní	.
Počet oken:	4 ks

Otvírání:	ven

Specifikace:	dřevěné špaletové okno vnitřní rám s izolačním dvojsklem,

vnější rám, jednoduché sklo v kitu

Rozměry:	700 x 1400 cm	severní strana domu + koupelna (nový rozměr)	.

(orientační rozměry, které bude třeba aktualizovat dle otvorů)

Počet oken:	3 ks

Otvírání:	dovnitř

Umístění:	na vnější hranu domu

Sklo:	izolační, dvojsklo

Rozměry:	průměr xxx cm	kulaté, východní štít

- v původním štítě je pod hřebenem umístěno ještě kulaté okno; pravděpodobně zachováme, příp. nahradíme čtvercovým

Všechny rozměry orientační. Je nutné osobně zaměřit.