Poptávám dodání (výrobu) a montáž vnitřních dveří do rodinného domu. Část dveří bude s obložkovou zárubní, část bude osazena ve standardních kovových zárubních viz následující tabulka.

Výška stavebního otvoru pro obložkové zárubně je 205 cm.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **dveře** | **tloušťka stěny [cm]** | **Prosklení** | **poznámka** |
| 1 | cca 80 P | 27,5 | ANO | atypický rozměr podle otvoru |
| 2 | 80 L | 27,8 | ANO |  |
| 3 | 70 P | 13 | NE |  |
| 4 | 70 L | 13 | NE |  |
| 5 | 70 P | 13 | NE |  |
| 6 | 70 P | 28 | ANO |  |
| 7 | cca 70 L | 28 | ANO | atypický rozměr podle otvoru |
| 8 | 70 L | 12,7 | ANO |  |
| 9 | 80 L | kovová zárubeň | NE |  |
| 10 | 70 P | kovová zárubeň | NE |  |
| 11 | 80 P | kovová zárubeň | NE | z chodby do garáže |
| 12 | 80 L | kovová zárubeň | NE |  |

U atypických rozměrů se domluvíme, jakou maximální šířku dostaneme do daného místa i za cenu, že ta část obložkových zárubní, která z vnějšku rámuje otvor dveří, bude v některé části zúžena či s vyříznutím.

**Místo stavby a termín dodání**

Místo: Praha –Kbely

Termín: Nejlépe do konce srpna tohoto roku.

**Kontaktní údaje**

Martin Kusý

Tel: 721 371 208

e-mail: kusy.martin@seznam.cz

**Vzhled dveří a materiál**

Prosklení je na výšku, blíže k zámku dveří.

Poměr skla a plné výplně je cca 1/3 sklo a 2/3 dřevěná výplň. Požadovaný vzhled dveří (kromě barvy) viz následující obrázky.

Dveře mohou být buď namořené a lakované, nebo opatřené lazurou.

Odstín bude světlý, upřesníme až při osobním jednání podle vašeho vzorníku.

Materiál - smrk nenapojovaný.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |