- PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN - hrúbka 5 cm - 440 m2

- STROP. IZOLÁCIA - hrúbka 20 cm - 400 m2

- LEPENKA - 8 bal.

- PORFIX 30 - 1.085 ks

- PORFIX 25 - 144 ks

- PORFIX 15 - 286 ks

- PORFIX 10 - 648 ks

- PORFIX 5 - 244 ks

NOSNÉ PREKLADY:

- 2500 - 9 ks

- 2100 - 18 ks

- 1500 - 6 ks

NENOSNÉ PREKLADY:

- 150 - 2 ks

- 120 - 7 ks

VONKAJŠIA STIERKA - 150 m2 - farba biela - 1,5 zrno

FASÁDNY POLYSTYRÉN - hrúbka 20 cm - 150 m2 + hmoždniny

FASÁDNY POLYSTYRÉN - hrúbka 5 cm - 60 m2 + tanieriky + šrouby (bude sa chytať na OSB dosku)

STREŠNÁ KRYTINA - podľa priloženého projektu - povrchová úprava lesklá čierna - keramická alebo betónová + všetky zvody a žľaby vo farbe

OSB DOSKY - 35 tabúľ - hrúbka 15 mm