Popis:Balkon v BA,panelák ,šírka 380 cm so železným rámovým zábradlím s drôteným sklom.Výška celkového zasklenia/od zábradla po strop/ cca.185 cm.Po bokoch rámu s posuvnými oknami /4ks bude po každej strane jedno pevné orámováne okno cca.35x185 cm zošikma sa pripájajúce na bočné steny balkóna.Nad balkónovým presklením bude strieška z bezúdržbového plechu.Taktiež rám zábradlia bude potrebovať oplechovanie z takéhoto materialu. Vzhladom na popraskané drôtené sklá v ráme zábradlia/ 80x151cm-2ks+80x38cm-2ks ich bude treba vybrať a nahradiť napr.hnedým Lexanom hr.8mm. Bude tiež treba demontovať pôvodnú striešku nad balkónom/skrutky v hmoždinkách/natrieť ostávajúci balkónový rám čiernou matnou farbou a vyhotoviť držiak hrantíkových črepníkov umiestnený z vonkajšiej strany po celej šírke.

2017-05-02