Požadavky na okna / dveře:

Zasklení trojskla

Předsazená montáž oken do VPC zdiva 240mm (KM Beta) – Vstupní dveře bez předsazení

Rám se třemi těsněními = se středovým těsněním

Parotěsné napojení rámu

Ona a dveře:

Dvoukřídlé otvíravé sklopné – falešný sloupek



5 kusů - 1500x1250 (š x v)

Jednokřídlé otvíravé sklopné



1 kus – 750x750

Sklopné okno:



1 kus 1250x750

Balkónové dvoukřídlé dveře otvíravé sklopné s fixem



1 kus - 1500 x 2200

1kus - 2250 x 2200

Vchodové dveře

1kus - 1150x220