- Elektroinštalácia RD,/150m2 10x15m// 3+1: : svetelné, zásuvkové a motorické obvody.Napojenie do RD vzdušné vedenie 400/230 AlFe do HDS 3x25A /E27/ na stlpe. Z HDS do rozvádzača elektromeru pri oplotení kábelom CYKY 4BX10mm2.Vývod do RD a HR/plast pod omietku 56M/ 400/230V kábel CYKY 4BX6mm2 NA HLAV.VYPíNAč 40A

Prepäťová ochrana B+C, Prúdový chránič 4M 40A 3 ks

. 2M 25A 3 ks

ZO CYKY 3CX2,5, 16A 6ks, SO CYKY 3CX1,5 10A, 16ks MOT.TROJPOLOVÝ istič 16A 2ks

Cyky j 3cx2,5 250m, Cyky j 3cx1,5 150m, atd,atd

HDS od elektromeru,15m, elektromer od HR do RD 15m

Ostatné detaily " kdykoliv " na požiadanie !

2017-12-06