Doplňujúce informácie:
APLIKAČNÁ KABÍNA – základný smalt – obojstranný nástrek
Model kabíny by mal využívať filtračný systém pre 100 % cirkuláciu vzduchu v hale. Nie je potrebný žiaden komínový systém. Vzduch odsávaný sa vracia do priestoru haly. Vzduch po prefiltrovaní spĺňa všetky normy pre obsah prachových častíc.
Pre model kabíny sú nasledovné parametre:
Odsávací výkon : 8 000 m3/h
Počet pracovných otvorov pre manuálnu alebo automatickú aplikáciu : 2
Rozmery pre vstupný profil priechodu : 1500 x 500 mm
Spôsob transportu : závesný dopravník s riadeným pohybom cez aplikačnú kabínu
APLIKAČNÁ KABÍNA – biely smalt – jednostranný nástrek
Model kabíny by mal využívať filtračný systém pre 100 % cirkuláciu vzduchu v hale. Nie je potrebný žiaden
komínový systém. Vzduch odsávaný sa vracia do priestoru haly. Vzduch po prefiltrovaní spĺňa všetky
normy pre obsah prachových častíc.
Pre model kabíny sú nasledovné parametre:
Odsávací výkon : 4 000 m3/h
Počet pracovných otvorov pre manuálnu alebo automatickú aplikáciu : 1
Rozmery pre vstupný profil priechodu : 1500 x 500 mm
Spôsob transportu : závesný dopravník s riadeným pohybom cez aplikačnú kabínu

2017-03-31