

Okno kupelňa:

980 x 2410mm

Okno spálňa:

980 x 2410mm

Okno schody+chodba:

trojuholník:

šírka 1742mm výška 1240mm

plocha okna:1,08m2

Okno detská izba:

2ks 980 x 2410 mm

PODLAŽIE

Skladba obvodových múrov v reze: 10cm betón+40cm polystyrén EPS70F + 10cm betón ( tepelný odpor R=11)

Skladba podlahy: 35cm minerálna vlna + 12cm betón

Okná: izolačné trojsklo Uw=0,76 W/(m2.K)

Skladba stropu: 35cm minerálna vlna + sádrokartón