Stavební a elektro úpravy

1. Ložnice – obr. 1

* Rozdvojení zásuvky nalevo i napravo – vždy 30 cm od stěny.

1. Kuchyň – obr. 2

* Sádrokartonový podhled, včetně umístění roury na odtah pro digestoř, dle obrázku 2,
* Umístění 4 bodovek do SDK podhledu, umístění vypínače pro bodovky
* 3x zásuvky - pro digestoř ve skříňce, drobné spotřebiče nad pracovní deskou, pro myčku
* **Osvětlení nad dřez – nevím zda další zásuvku nebo vývod el přípojky na LED pásek**
* Připravit přívod vody pro myčku a dřez, připravit odpad
* Obklad za kuchyňskou linku, dle obrázku 2 – pouze na stěnu, ne na boční stěny
* Přivedení el. pro varnou desku, dle obrázku 2

Trojzásuvka nad kuch. Ostrůvkem, dle obrázku 3

Trojzásuvka na stěně proti oknu, dle obrázku 4

Posunutí světla nad kuch. ostrůvek, rozdvojení na další světlo nad stůl, dle obrázku 5, vypínač stačí jeden pro obě světla.