**Technický opis stavby**

ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU

Zastavaná plocha – 26 m2

Rozmer-7,5m x 3,5m

Svetlá výška – 2,6 m

Výška strechy – 3 m

OSADENIE STAVBY

 Osadenie na súkromnom pozemku investora a majiteľa, parcela 44/1.
Osadenie stavby je vyznačené na výkrese situácie. Minimálna vzdialenosť od susedného pozemku ( zľava), smer sever, parcela č. 40/1 je 1,00 m a od oplotenia (sprava), smer na juh parcela 47 /1 je minimálna vzdialenosť 10,00 m. Minimálna vzdialenosť od rodinného domu (západ) je 3,6 m.

DISPOZIČNÉ A PREVÁDZKOVÉ RIEŠENIE

 Hlavný vstup do dielne je umiestnený na pravej strane stavby zo strany západ. Za vstupnými dverami je chodba, kde na ľavo sú dvere do dielne s oknom na juh.

HLAVNÉ STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE

 Základové konštrukcie sú navrhnuté ako monolitické základové pásy, zatepliť po obvode. Obvodové murivo bude prevedené z keramických tvárnic Tondach Supertherm 250 mm Priečky budú z keramických tvárnic Heluz Supertherm 150 mm. Konštrukcia krovu je drevená a typ strechy je pultová. Strešná krytina je navrhnutá z plechu Maslen UNIDACH. Vonkajšia omietka je Baumit akrylátová opatrená povrchovou úpravou. Okno a vchodové dvere sú navrhnuté plastové s izolačným dvoj sklom, farba biela.

TECHNICKÉ VYBAVENIE

Elektroinštalácia: elektrická prípojka bude prevedená z jestvujúcej verejnej elektrickej siete .

Vykurovanie: elektrické radiátory.

Vodovod: voda bude napojená na vodovod.

Kanalizácia: kanalizácia bude ústiť do žumpy.