# Garážové stání a zahradní domek

Níže uvedené základní schéma (poměry u zahradního domku neodpovídají, platí čísla) a další popis odpovídá naší základní představě. Tuto představu je možné konzultovat a upřesnit.

740 465

120

Dlažjhhgj

320

250

Garáž

Dlažba

300

## K základnímu schématu:

* Modrý obdélník ukazuje tvar a velikost střechy stání
  + boční (spodní okraj) střechy by měl být nad okrajem současné dlažby, protože je 2m od sousedova plotu a nechceme řešit výjimku
* Červeně jsou ilustrativně vyznačené stojny (počet a rozmístění lze změnit)
* Oranžový obdélník vyznačuje oblast pro střechu zahradního domku
* Přerušovaná čára domku značí stěny
  + na jedné stěně bude mít menší okno

## Garážové stání

* Rozměry (střecha): 300 x 200 (v nejnižším bodě) x 740
* Stojky: 12x12 nebo 14x14
* Tvar střechy: pultová
* Provedení střechy: podbití (palubky nebo prkna s polodrážkou), asfaltový šindel (lze zvážit i plech)
* Oplechování: ano, pozink
* Žlab se svodem: ano, pozink
* Umístění: samostatně stojící, těsně u domu (bez přímého napojení)
* Montáž: včetně patek a nátěru

Specifické vlastnosti:

* sloupek vlevo u vjezdu je třeba vyřešit zvláštním způsobem (předsazení, sešikmení, vynechání, …), překážel by při vjezdu obloukem z pravé strany.
* Sloupek vpravo u vjezdu musí být alespoň 0,5m od rohu domu (ze stejného důvodu)

## Zahradní domek

* Garážové stání bude pokračovat zahradním domkem. Domek má sloužit pro nářadí, dětská kola apod.
* Rozměry (střecha): 300 x max. 200 (v nejnižším bodě) x 465 (minimální nebo žádná mezera od garážového stání, ale musí jít pro stavební úřad o samostatnou stavbu, výška může být stejná nebo nižší)
* Rozměry (vnitřní): 250 x min 190 (v nejnižším bodě) x 320
* Tvar střechy: pultová
* Provedení střechy: plné bednění (palubky nebo prkna s polodrážkou), asfaltový šindel (lze zvážit i plech)
* Oplechování: ano, pozink
* Žlab se svodem: ano, pozink (stejný svod s garážovým stáním)
* Umístění: samostatně stojící
* Montáž: včetně patek a nátěru
* Podlaha: velké betonové dlaždice

Specifické vlastnosti:

* Dveře ze strany garážového stání
* Odvětrávací okénko na pravé straně od vstupu

## 

## Aktuální stav

* v prostoru stání až za roh garáže je položena pojezdová zámková dlažba
* připraven vstup pro okap
* žádné patky připraveny nejsou

## Předpokládaný rozsah dodávky

* stavba
* montáž včetně ukotvení
* oplechování / okap
* lazura (ořech)

## Požadavky na cenovou nabídku

* Zvlášť cena za stání a domek (lze realizovat i postupně)
* Celková cena bude konečná (vč. DPH 15%)
* Nabídka bude obsahovat informace o dílčích cenách
  + Konstrukce
  + Ukotvení
  + Střecha
  + Montáž
  + Lazura
  + Oplechování a okapy
  + Doprava
* Možný termín montáže a dokončení

## Foto

Současný prostor, kde by mělo garážové stání a zahr. domek stát – foceno z prostoru budoucího zahr. domku:

