dodávka a montáž **zasklívacího systému (6000 x 1500 mm) – 73 ks**

- **dodávka a montáž zasklení plochy zábradlí (6000 x 1100 mm) – 73 ks**

THERMALUX – bezrámový posuvný systém

- 6 (3+3) skel float tl. 6 mm

- všechna skla jsou posuvná po nerezových kolečkách a lze je vysadit

- otevření 2/3 nebo 3/4 čelní plochy

- základním prvkem systému je spodní a horní kolejnice, mezi kterými se pohybují

jednotlivá posuvná skla

- skla na bocích zajíždějí do bočních „U“ profilů se štětinkovým těsněním

- systém je doplněn okenním madlem a jistícími kolíčky

- ke spodní kolejnici je připevněn parapetní plech překrývající horní madlo zábradlí

- prostor mezi bočními „U“ profily a stěnami, vzniklý nerovností těchto stěn, je vyplněn

silikonovým tmelem

- povrchová úprava všech Al profilů je stříbrný komaxit (RAL 9006)

- **nad horní kolejnici (u stropu) a pod spodní hranou zasklení (u podlahy) bude**

**ponechána infiltrační mezera ve výšce nerovnosti stropu (podlahy) – 5 až 40 mm**

ZASKLENÍ PLOCHY ZÁBRADLÍ

- třídílný hliníkový fixní rám (odstín RAL dle systému)

- uchycení pouze ke konstrukci zábradlí pomocí šroubů TEX (zevnitř)

- výplň drátosklo tl. 6 mm