Poptávka stavebního materiálů – Šitbořice

1. **50m2** Keramická tvárnice POROTHERM 24 – 375x240x238 mm
2. **5 m2**Keramická tvárnice POROTHERM 17,5 – 375x175x238 mm
3. **880ks** - Ztracené bednění – Betonová tvárnice 300x500x250 mm
4. **250 m2**- Protiradonová ochrana: Hydroizolace SIKAPLAN v oboustranné Geotextílii 200g/ m2 tloušťka 1,5mm – JE MOŽNÁ NÁHRADA IPA – typ se stejnou vlastností jako SIKAPLAN
5. Překlady: DxVxŠ

PŘEKLAD POROTHERM KP 7 – 1000x238x70 – **4ks**

PŘEKLAD POROTHERM KP 7 – 1500x238x70 – **12ks**

PŘEKLAD POROTHERM KP 7 – 1750x238x70 – **4ks**

PŘEKLAD POROTHERM KP 7 – 1250x238x70 – **13ks**

PŘEKLAD POROTHERM KP 7 – 3000x238x70 – **3ks**

OCELOVÁ NOSNÍK “1220“ – 4500x220x98 – **2ks**

1. **130m2** Tepelná izolace podlahovými deskami XPS 60 mm
2. **130m2** Separační fólie z PE 0,15mm