Ďalšie informácie: Ziadame o predlozenie ponuky dodavky zakladovej platne pod halu. Ponuku po dorieseni projektu rozsirime aj o dodavku zakladovych (pasov alebo patiek, podla finalneho dodavatela haly). Zakazka musi obsahovat nacenenie po polozkach:

- odhrnutie zeminy a sustredenie na jedno miesto (bez odvozu zo staveniska)

- navoz podlozia makadamom 32 -64 v hrubke 0,3m

- betonova platna s kari rohozou 150 x 150 x 6 v hrubke 0,2m

- geotextilia

- hydroizolacia 1,5 mm (napr.Fatrafol)

-geotextilia

- EPS 100S (prekladany 50 + 50)

- poter betonovy 50 mm

(zabrusenie, nie je podmienkou, ale uvitame nacenenie aj tejto polozky)

2017-03-03