# Poptávka EZS systému Jablotron 100 – bezdrátová instalace všech prvků

* Předmětem poptávky je dodávka jednotlivých komponent výše uvedeného systému Jablotron 100 pro RD (soukromá osoba) – bez montáže.
* Montáž, nastavení a zprovoznění bude provedeno vlastními silami (oprávnění pro elektro mám jako OSVČ).

| Rozsah dodávky | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pořadové číslo | Komponenta | Označení | Množství | Jednotková cena bez DPH (Kč) | Celková cena bez DPH (Kč) | DPH (v %) | Celková cena včetně DPH (Kč) |
| 1. | Ústředna s GSM/GPRS/LAN komunikátory a JA-110R | JA-106KR | 1 |  |  |  |  |
| 1a. | Variantně: Ústředna s vestavěnými GSM/GPRS, LAN komunikátory a JA-110R | JA-101KR-LAN | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Bezdrátový přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID | JA-154E | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Ovládací segment přístupových modulů | JA-192E | 5 |  |  |  |  |
| 4. | RFID přívěšek pro systém JA-100 | JA-195J | 3 |  |  |  |  |
| 5. | RFID kožený přívěsek - černý | JA-194J-BK | 5 |  |  |  |  |
| 6. | USB čtečka RFID pro PC | JA-190T | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Externí anténa (3PIN) | AN-868 | 1 |  |  |  |  |
| 8. | Bezdrátová siréna vnitřní do zásuvky | JA-162A | 3 |  |  |  |  |
| 9. | Bezdrátová siréna venkovní - základna s elektronikou | JA-151A-BASE-RB | 1 |  |  |  |  |
| 10. | Nerezový kryt sirény, modrý blikač | JA-1X1A-C-ST-B | 1 |  |  |  |  |
| 11. | Bezdrátové tlačítko | JA-189J | 2 |  |  |  |  |
| 12. | Bezdrátový zámek kliky s magnetickým detektorem | JA-152NM | 10 |  |  |  |  |
| 13. | Okenní klika pro JA-152NM | 013-U14K | 10 |  |  |  |  |
| 14. | Bezdrátový magnetický detektor mini | JA-151MB | 2 |  |  |  |  |
| 15. | Bezdrátový detektor rozbití skla | JA-180B | 3 |  |  |  |  |
| 16. | Bezdrátový modul pulzního výstupu elektroměru | JA-150EM-DIN | 1 |  |  |  |  |
| 17. | Bezdrátový externí teploměr | JB-EXT-TH-R | 2 |  |  |  |  |
| 18. | Bezdrátový kombinovaný detektor kouře a teplot | JA-151ST | 4 |  |  |  |  |
| 19. | Bezdrátový detektor plynu | JA-180G | 1 |  |  |  |  |
| 20. | Bezdrátový PIR detektor pohybu s kamerou | JA-160PC | 5 |  |  |  |  |
| 21. | Bezdrátový kombinovaný detektor PIR + MW | JA-180W | 10 |  |  |  |  |
| 22. | Bezdrátový PIR detektor pohybu | JA-180P | 5 |  |  |  |  |
| 23. | IP kamera vnitřní/venkovní 2MP - BULLET | JI-112C | 3 |  |  |  |  |
| 24. | Ovládací SW J-LINK | J-LINK | 1 |  |  |  |  |
| 25. | Programovací SW F-LINK | F-LINK | 1 |  |  |  |  |
| 26. | Příslušný počet baterií a akumulátorů | Bat/ACCU |  |  |  |  |  |
| 26. | **Celková cena za celou dodávku** | | | |  |  |  |

Poř.č. 1a: Variantně je možné dodat tento typ ústředny, pokud bude schopna pojmout požadované množství prvků a bude umožňovat případné budoucí rozšíření systému.