**Tabulka dveří BUB 12 – 1.pp a 1.np :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ozn.** | **Popis** | **Rozměr**  ( š/v mm) | **Počet**  ks | **Pohled** |
| D 02 | Typ: dveře vnitřní, jednokřídlové levé, otočné  Velikost: dveře plné 700/1970  Povrch: laminát, bíla barva RAL 9016  Kování: standard  Zámek: FAB  Kliky: M&T DENY, barva TIN-C á mat  Rozeta:kulatá  Křídlo: (Sapeli) Elegant plné  Pozn. – připravenost pro:  Abloy EL 560 - 1x  **Magnetický kontakt DC 107 – 1x**  **EA 324 průchodka – 1x** | 700 / 1.970 | 1 | 700    1.970  **1.07 – sklad** |
| D 03  D 05 | Typ: dveře vnitřní, jednokřídlové pravé, otočné  Velikost: dveře plné 900/1970  Povrch: laminát, bíla barva RAL 9016  Kování: standard  Zámek: WC set  Kliky: M&T DENY, barva TIN-C á mat  Rozeta:kulatá  Křídlo: (Sapeli) Elegant plné  Pozn. – připravenost pro:  Spodní rozeta = WC klička    Typ: dveře vnitřní, jednokřídlové levé, otočné  Velikost: dveře plné 700/1970  Povrch: laminát, bíla barva RAL 9016  Kování: standard  Zámek: WC set  Kliky: M&T DENY, barva TIN-C á mat  Rozeta:kulatá  Křídlo: (Sapeli) Elegant plné  Pozn. – připravenost pro:  Spodní rozeta = WC klička | 900 / 1.970  700 / 1.970 | 1  2 | 900  1.970  **1.06 WC invalidé**  700  1.970  **0.04/0.02 WC M/Ž** |

- 2 -

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ozn.** | **Popis** | **Rozměr**  ( š/v mm) | **Počet**  ks | **Pohled** |
| D 06 a) | Typ: dveře vnitřní, jednokřídlové levé, otočné  Velikost: dveře plné 700/1970  Povrch: laminát, bíla barva RAL 9016  Kování: standard  Zámek: FAB  Kliky: M&T DENY, barva TIN-C á mat  Rozeta:kulatá  Křídlo: (Sapeli) Elegant plné  Větrací mřížka: 80x400, F1 satén-elox. Al  Pozn. – připravenost pro:  Abloy EL 560 - 2x  **Magnetický kontakt DC 107 – 2x**  **EA 324 průchodka – 2x** | 700 / 1.970 | 2 | 700    1.970  **0.05/0.09 chodba/nápoje** |
| D 06  b)    D 07  a) | Typ: dveře vnitřní, jednokřídlové levé, otočné  Velikost: dveře plné 700/1970  Povrch: laminát, bíla barva RAL 9016  Kování: standard  Zámek: WC set  Kliky: M&T DENY, barva TIN-C á mat  Rozeta:kulatá  Křídlo: (Sapeli) Elegant plné  Větrací mřížka: 80x400, F1 satén-elox. Al  Pozn. – připravenost pro:  Spodní rozeta = WC klička  Typ: dveře vnitřní, jednokřídlové pravé, otočné  Velikost: dveře plné 700/1970  Povrch: laminát, bíla barva RAL 9016  Kování: standard  Zámek: FAB  Kliky: M&T DENY, barva TIN-C á mat  Rozeta:kulatá  Křídlo: (Sapeli) Elegant plné  Větrací mřížka: 80x400, F1 satén-elox. Al  Pozn. – připravenost pro:  Abloy EL 560 - 2x  **Magnetický kontakt DC 107 – 2x**  **EA 324 průchodka – 2x** | 700 / 1.970  700 / 1.970 | 2  2 | 700    1.970  **0.01/0.03 – šatna Ž/M**  700    1.970  **0.10/0.05 – sklad/chodba** |

- 3 –

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ozn.** | **Popis** | **Rozměr**  ( š/v mm) | **Počet**  ks | **Pohled** |
| D 07 b) | Typ: dveře vnitřní, jednokřídlové pravé, otočné  Velikost: dveře plné 700/1970  Povrch: laminát, bíla barva RAL 9016  Kování: standard  Zámek: FAB  Kliky: M&T DENY, barva TIN-C á mat  Rozeta:kulatá  Křídlo: (Sapeli) Elegant plné  Větrací mřížka: 80x400, F1 satén-elox. Al | 700 / 1.970 | 1 | 700    1.970  **0.06 sklad zeleniny** |
| D 07  c)    D 08 | Typ: dveře vnitřní, jednokřídlové pravé, otočné  Velikost: dveře plné 700/1970  Povrch: laminát, bíla barva RAL 9016  Kování: standard  Zámek: FAB  Kliky: M&T DENY, barva TIN-C á mat  Rozeta:kulatá  Křídlo: (Sapeli) Elegant plné  Typ: dveře vnitřní, jednokřídlové levé, otočné  Velikost: dveře plné 800/1970  Povrch: laminát, bíla barva RAL 9016  Kování: standard  Zámek: FAB  Kliky: M&T DENY, barva TIN-C á mat  Rozeta:kulatá  Křídlo: (Sapeli) Elegant plné  Pozn. – připravenost pro:  Abloy EL 560 – 1x  **Magnetický kontakt DC 107 – 1x**  **EA 324 průchodka – 1x** | 700 / 1.970  800 / 1.970 | 1    1 | 700    1.970  **úklid. místnost v 1.np**    800    1.970  **1.05 schodiště** |

- 4 -

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ozn.** | **Popis** | **Rozměr**  ( š/v mm) | **Počet**  ks | **Pohled** |
| D 09 | Typ: dveře vnitřní, jednokřídlové pravé, otočné  **Dveře požárně odolné BTř. 2 (DPB 2) - 30min**  Velikost: dveře plné 900/1970  Povrch: laminát, bíla barva RAL 9016  Kování: standard  Zámek: FAB  Kliky: M&T DENY, barva TIN-C á mat  Rozeta:kulatá  Křídlo: (Sapeli) Elegant plné  Pozn. – připravenost pro:  Abloy EL 560 - 1x | 900 / 1.970 | 1 | 900  1.970  **0.07 techn. místnost** |
| D 10    D 11  a) | Typ: dveře vnitřní, jednokřídlové levé, otočné  Velikost: dveře plné 900/1970  Povrch: laminát, tyrkysová barva RAL 6027  Kování: standard  Zámek: FAB  Kliky: M&T DENY, barva TIN-C á mat  Rozeta:kulatá  Křídlo: (Sapeli) Elegant plné  Pozn. – připravenost pro:  Abloy EL 560 - 1x  Typ: dveře vnitřní, jednokřídlové levé, otočné  Velikost: dveře plné 700/1970  Povrch: laminát, tyrkysová barva RAL 6027  Kování: standard  Zámek: WC set  Kliky: M&T DENY, barva TIN-C á mat  Rozeta:kulatá  Křídlo: (Sapeli) Elegant plné  Větrací mřížka: 80x400, F1 satén-elox. Al  Pozn. – připravenost pro:  Spodní rozeta = WC klička | 900 / 1.970  700 / 1.970 | 1    2 | 900  1.970  **0.08 schodiště**    700    1.970  **0.12/0.13 WC M/Ž** |

- 5 –

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ozn.** | **Popis** | **Rozměr**  ( š/v mm) | **Počet**  ks | **Pohled** |
| D 11  b) | Typ: dveře vnitřní, jednokřídlové levé, otočné  Velikost: dveře plné 700/1970  Povrch: laminát, tyrkysová barva RAL 6027  Kování: standard  Zámek: FAB  Kliky: M&T DENY, barva TIN-C á mat  Rozeta:kulatá  Křídlo: (Sapeli) Elegant plné  Větrací mřížka: 80x400, F1 satén-elox. Al | 700 / 1.970 | 1 | 700    1.970  **0.14 chodba na WC** |
| D 11  c)    D 12  a) | Typ: dveře vnitřní, jednokřídlové levé, otočné  Velikost: dveře plné 700/1970  Povrch: laminát, tyrkysová barva RAL 6027  Kování: standard  Zámek: FAB  Kliky: M&T DENY, barva TIN-C á mat  Rozeta:kulatá  Křídlo: (Sapeli) Elegant plné  Větrací mřížka: 80x400, F1 satén-elox. Al  Pozn. – připravenost pro:  Abloy EL 560 – 1x  **Magnetický kontakt DC 107 – 1x**  **EA 324 průchodka – 1x**  Typ: dveře vnitřní, jednokřídlové pravé, otočné  Velikost: dveře plné 700/1970  Povrch: laminát, tyrkysová barva RAL 6027  Kování: standard  Zámek: WC set  Kliky: M&T DENY, barva TIN-C á mat  Rozeta:kulatá  Křídlo: (Sapeli) Elegant plné  Větrací mřížka: 80x400, F1 satén-elox. Al  Pozn. – připravenost pro:  Spodní rozeta = WC klička | 700 / 1.970  700 / 1.970 | 1    1 | 700    1.970  **0.08 schodiště**  700    1.970  **0.13 WC Ž** |

- 6 –

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ozn.** | **Popis** | **Rozměr**  ( š/v mm) | **Počet**  ks | **Pohled** |
| D 12  b) | Typ: dveře vnitřní, jednokřídlové pravé, otočné  Velikost: dveře plné 700/1970  Povrch: laminát, tyrkysová barva RAL 6027  Kování: standard  Zámek: FAB  Kliky: M&T DENY, barva TIN-C á mat  Rozeta:kulatá  Křídlo: (Sapeli) Elegant plné  Větrací mřížka: 80x400, F1 satén-elox. Al | 700 / 1.970 | 1 | 700    1.970  **0.14 chodba na WC** |
| D 13 | Typ: dveře vnitřní, jednokřídlové levé, otočné  Velikost: dveře plné 800/1970  Povrch: laminát, bíla barva RAL 9016  Kování: standard  Zámek: FAB  Kliky: M&T DENY, barva TIN-C á mat  Rozeta:kulatá  Křídlo: (Sapeli) Elegant plné  Větrací mřížka: 80x400, F1 satén-elox. Al | 800 / 1.970 | 1 | 800    1.970  **0.11 zásobování** |