**Tabulka dveří BUB 12 – 1.pp a 1.np :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ozn.** | **Popis** | **Rozměr** ( š/v mm) | **Počet**ks | **Pohled** |
| D 02 | Typ: dveře vnitřní, jednokřídlové levé, otočnéVelikost: dveře plné 700/1970Povrch: laminát, bíla barva RAL 9016Kování: standardZámek: FABKliky: M&T DENY, barva TIN-C á matRozeta:kulatáKřídlo: (Sapeli) Elegant plnéPozn. – připravenost pro:Abloy EL 560 - 1x**Magnetický kontakt DC 107 – 1x** **EA 324 průchodka – 1x**  | 700 / 1.970 |  1 |  700 1.970**1.07 – sklad** |
| D 03D 05 | Typ: dveře vnitřní, jednokřídlové pravé, otočnéVelikost: dveře plné 900/1970Povrch: laminát, bíla barva RAL 9016Kování: standardZámek: WC setKliky: M&T DENY, barva TIN-C á matRozeta:kulatáKřídlo: (Sapeli) Elegant plnéPozn. – připravenost pro:Spodní rozeta = WC kličkaTyp: dveře vnitřní, jednokřídlové levé, otočnéVelikost: dveře plné 700/1970Povrch: laminát, bíla barva RAL 9016Kování: standardZámek: WC set Kliky: M&T DENY, barva TIN-C á matRozeta:kulatáKřídlo: (Sapeli) Elegant plnéPozn. – připravenost pro:Spodní rozeta = WC klička | 900 / 1.970700 / 1.970  |  1 2 |  900 1.970**1.06 WC invalidé** 700 1.970**0.04/0.02 WC M/Ž** |

- 2 -

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ozn.** | **Popis** | **Rozměr** ( š/v mm) | **Počet**ks | **Pohled** |
| D 06 a) | Typ: dveře vnitřní, jednokřídlové levé, otočnéVelikost: dveře plné 700/1970Povrch: laminát, bíla barva RAL 9016Kování: standardZámek: FABKliky: M&T DENY, barva TIN-C á matRozeta:kulatáKřídlo: (Sapeli) Elegant plnéVětrací mřížka: 80x400, F1 satén-elox. AlPozn. – připravenost pro:Abloy EL 560 - 2x**Magnetický kontakt DC 107 – 2x** **EA 324 průchodka – 2x**  | 700 / 1.970 |  2 |  700 1.970**0.05/0.09 chodba/nápoje** |
| D 06b)D 07a) | Typ: dveře vnitřní, jednokřídlové levé, otočnéVelikost: dveře plné 700/1970Povrch: laminát, bíla barva RAL 9016Kování: standardZámek: WC setKliky: M&T DENY, barva TIN-C á matRozeta:kulatáKřídlo: (Sapeli) Elegant plnéVětrací mřížka: 80x400, F1 satén-elox. AlPozn. – připravenost pro:Spodní rozeta = WC kličkaTyp: dveře vnitřní, jednokřídlové pravé, otočnéVelikost: dveře plné 700/1970Povrch: laminát, bíla barva RAL 9016Kování: standardZámek: FABKliky: M&T DENY, barva TIN-C á matRozeta:kulatáKřídlo: (Sapeli) Elegant plnéVětrací mřížka: 80x400, F1 satén-elox. AlPozn. – připravenost pro:Abloy EL 560 - 2x**Magnetický kontakt DC 107 – 2x** **EA 324 průchodka – 2x**  | 700 / 1.970700 / 1.970 |  2 2 |  700 1.970**0.01/0.03 – šatna Ž/M** 700 1.970**0.10/0.05 – sklad/chodba** |

- 3 –

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ozn.** | **Popis** | **Rozměr** ( š/v mm) | **Počet**ks | **Pohled** |
| D 07 b) | Typ: dveře vnitřní, jednokřídlové pravé, otočnéVelikost: dveře plné 700/1970Povrch: laminát, bíla barva RAL 9016Kování: standardZámek: FABKliky: M&T DENY, barva TIN-C á matRozeta:kulatáKřídlo: (Sapeli) Elegant plnéVětrací mřížka: 80x400, F1 satén-elox. Al | 700 / 1.970 |  1 |  700 1.970**0.06 sklad zeleniny** |
| D 07c)D 08 | Typ: dveře vnitřní, jednokřídlové pravé, otočnéVelikost: dveře plné 700/1970Povrch: laminát, bíla barva RAL 9016Kování: standardZámek: FABKliky: M&T DENY, barva TIN-C á matRozeta:kulatáKřídlo: (Sapeli) Elegant plnéTyp: dveře vnitřní, jednokřídlové levé, otočnéVelikost: dveře plné 800/1970Povrch: laminát, bíla barva RAL 9016Kování: standardZámek: FABKliky: M&T DENY, barva TIN-C á matRozeta:kulatáKřídlo: (Sapeli) Elegant plnéPozn. – připravenost pro:Abloy EL 560 – 1x**Magnetický kontakt DC 107 – 1x** **EA 324 průchodka – 1x**  | 700 / 1.970800 / 1.970 |  1  1 |  700 1.970 **úklid. místnost v 1.np**  800 1.970**1.05 schodiště** |

- 4 -

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ozn.** | **Popis** | **Rozměr** ( š/v mm) | **Počet**ks | **Pohled** |
| D 09  | Typ: dveře vnitřní, jednokřídlové pravé, otočné**Dveře požárně odolné BTř. 2 (DPB 2) - 30min**Velikost: dveře plné 900/1970Povrch: laminát, bíla barva RAL 9016Kování: standardZámek: FABKliky: M&T DENY, barva TIN-C á matRozeta:kulatáKřídlo: (Sapeli) Elegant plnéPozn. – připravenost pro:Abloy EL 560 - 1x | 900 / 1.970 |  1 |  900 1.970**0.07 techn. místnost** |
| D 10D 11a) | Typ: dveře vnitřní, jednokřídlové levé, otočnéVelikost: dveře plné 900/1970Povrch: laminát, tyrkysová barva RAL 6027Kování: standardZámek: FABKliky: M&T DENY, barva TIN-C á matRozeta:kulatáKřídlo: (Sapeli) Elegant plnéPozn. – připravenost pro:Abloy EL 560 - 1xTyp: dveře vnitřní, jednokřídlové levé, otočnéVelikost: dveře plné 700/1970Povrch: laminát, tyrkysová barva RAL 6027Kování: standardZámek: WC setKliky: M&T DENY, barva TIN-C á matRozeta:kulatáKřídlo: (Sapeli) Elegant plnéVětrací mřížka: 80x400, F1 satén-elox. AlPozn. – připravenost pro:Spodní rozeta = WC klička  | 900 / 1.970700 / 1.970 |  1 2 |  900 1.970**0.08 schodiště**  700 1.970**0.12/0.13 WC M/Ž** |

- 5 –

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ozn.** | **Popis** | **Rozměr** ( š/v mm) | **Počet**ks | **Pohled** |
| D 11b)  | Typ: dveře vnitřní, jednokřídlové levé, otočnéVelikost: dveře plné 700/1970Povrch: laminát, tyrkysová barva RAL 6027Kování: standardZámek: FABKliky: M&T DENY, barva TIN-C á matRozeta:kulatáKřídlo: (Sapeli) Elegant plnéVětrací mřížka: 80x400, F1 satén-elox. Al | 700 / 1.970 |  1 |  700 1.970**0.14 chodba na WC** |
| D 11c)D 12a) | Typ: dveře vnitřní, jednokřídlové levé, otočnéVelikost: dveře plné 700/1970Povrch: laminát, tyrkysová barva RAL 6027Kování: standardZámek: FABKliky: M&T DENY, barva TIN-C á matRozeta:kulatáKřídlo: (Sapeli) Elegant plnéVětrací mřížka: 80x400, F1 satén-elox. AlPozn. – připravenost pro:Abloy EL 560 – 1x**Magnetický kontakt DC 107 – 1x** **EA 324 průchodka – 1x** Typ: dveře vnitřní, jednokřídlové pravé, otočnéVelikost: dveře plné 700/1970Povrch: laminát, tyrkysová barva RAL 6027Kování: standardZámek: WC setKliky: M&T DENY, barva TIN-C á matRozeta:kulatáKřídlo: (Sapeli) Elegant plnéVětrací mřížka: 80x400, F1 satén-elox. AlPozn. – připravenost pro:Spodní rozeta = WC klička | 700 / 1.970700 / 1.970 |  1  1 |  700 1.970**0.08 schodiště** 700 1.970**0.13 WC Ž** |

- 6 –

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ozn.** | **Popis** | **Rozměr** ( š/v mm) | **Počet**ks | **Pohled** |
| D 12b)  | Typ: dveře vnitřní, jednokřídlové pravé, otočnéVelikost: dveře plné 700/1970Povrch: laminát, tyrkysová barva RAL 6027Kování: standardZámek: FABKliky: M&T DENY, barva TIN-C á matRozeta:kulatáKřídlo: (Sapeli) Elegant plnéVětrací mřížka: 80x400, F1 satén-elox. Al | 700 / 1.970 |  1 |  700 1.970**0.14 chodba na WC** |
| D 13 | Typ: dveře vnitřní, jednokřídlové levé, otočnéVelikost: dveře plné 800/1970Povrch: laminát, bíla barva RAL 9016Kování: standardZámek: FABKliky: M&T DENY, barva TIN-C á matRozeta:kulatáKřídlo: (Sapeli) Elegant plnéVětrací mřížka: 80x400, F1 satén-elox. Al | 800 / 1.970 |  1  |  800 1.970**0.11 zásobování** |