Materiál:
lepená smrková lamela s podélným napojením-   profil SOFTLINE 78
Kování:
MACO MULTI TREND - kvalitní celoobvodové kování rakouské firmy MACO
Toto kování obsahuje ve standardu:
+rozvoru TREND zabraňující svěšení křídla
+pojistku proti chybné manipulaci s klikou
+4.polohu na klice -mikroventilace /spárové větrání/
+balkónové dveře jsou opatřeny protiprůvanovou pojistkou,čtyřpolohovou
klikou zevnitř a madélkem z venkovní strany,
u specifikovaných položek je  práh wesser s přerušeným
tepelným mostem a  s podprahovou spojkou
všechna okna vybavena čtyčpolohovou bezpečnostní okenní kličkou
ATLANTA SECUSTIK

Zasklení:
termoizolačními dvojskly s koeficientem prostupu tepla K 1.1
plněné Argonem s nejnovějším TEPLÝM PLASTOVÝM RÁMEčEK --TGI--(šedá
barva)
Příplatek za CONNEX byl dle požadavku vyjmut z nabídky

Povrchová úprava                                                              
ekologické vodou ředitelné lazury a akrylové laky
 - systém ADLER AQUAWOOD
Ponoření v lázni+  mezivrstva INTERMEDIO+ Lazura nanášená
vysokotlakým stříkáním

Okapnice:                                                                     
*rámová termookapnice GUTMANN (oblý tvar)z eloxovaného hliníku  v
barvě bronz,stříbrná nebo bílá.
přídavná křídlová okapnice je standardní dodávkou bez příplatku
 
Provedení vchodových dveří:

* tříbodový bezpečnostní zámek
* masivní nastavitelné závěsy ANUBA TRIPLEX s pojistkou proti
  vysazení křídla.
* vložka FAB 35/55 nebo dle štítku
* štítek není v ceně dveří
* skla standardně čiré nebo  nebo výběr z  15-ti druhů ornamentů,
bezpečnostních skel atd.
*práh dveří hliníkový WESSER s přerušeným tepelným mostem  podprahovou
spojkou 50mm

    výpis a specifikace výrobků:

      ———————————————————————————————————————————————————————————————————————
       Pol.    množství           Popis                 
                                                        
      ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

      03       2.00 ks           okenní křídlo

1210

1090

1

                                 dřevo  : SMRK B*78
                                 barva  : lazura
                                 kování :
                                 1 x OS-pravé - spárové nůžky
                                 výplň  : THERMOBEL U1.1+TGIrámeček
                                  drážka pro parapet:
                                 PA drážka vnější i vnitřní
                                 rozměry :1090x1210

      03a      1.00 ks           okenní křídlo

1210

1090

1

                                 dřevo  : SMRK B*78
                                 barva  : lazura
                                 kování :
                                 1 x OS-pravé - spárové nůžky
                                 výplň  : THERMOBEL U1.1+TGIrámeček
                                           / pískované-s rámečkem
                                  drážka pro parapet:
                                 PA drážka vnější i vnitřní
                                 rozměry :1090x1210
                                                     
      04       2.00 ks           pevné dorov.BD-wesser prah-SE

1168

1147

20

2295

2315

1160

1

                                 dřevo  : SMRK B*78
                                 barva  : lazura
                                 kování : 1 x pevně v rámu
                                 výplň  : THERMOBEL U1.1+TGIrámeček
                                 příčky :
                                 nalepovací 32mm + duplex 30mm
                                  drážka pro parapet:
                                 PA drážka vnější i vnitřní
                                 rozměry :1160x2315

      ———————————————————————————————————————————————————————————————————————
       Pol.    množství           Popis                 
                                                          
      ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

      05       1.00 ks           pevné dorov.BD-wesser prah-SE

1168

1147

1095

1095

20

2295

2315

2190

1

                                 dřevo  : SMRK B*78
                                 barva  : lazura
                                 kování : 1 x pevně v rámu
                                 výplň  : THERMOBEL U1.1+TGIrámeček
                                 příčky :
                                 dřevěná příčka dv kontra 111mm
                                 nalepovací 32mm + duplex 30mm
                                  drážka pro parapet:
                                 PA drážka vnější i vnitřní
                                 rozměry :2190x2315

                      1.98 m     ozdobná klapačka
                                                         
      06       1.00 ks           balk.dveře - prah WESSER

1168

1147

1100

1100

2315

2200

1

2

                                 dřevo  : SMRK B*78
                                 barva  : lazura
                                 kování :
                                 1 x Otev.balk.dveře levé Štulp.pře
                                 1 x OS-b.d.pravé spár.nůž.STULP kl
                                 výplň  : THERMOBEL U1.1+TGIrámeček
                                 příčky :
                                 nalepovací 32mm + duplex 30mm
                                  drážka pro parapet:
                                 PA drážka vnější i vnitřní
                                 rozměry :2200x2315

                      2.20 m     MACO-prahová+podprahová lišta
                                                       
      07       2.00 ks           balk.dveře - prah WESSER

1168

1147

860

860

2315

1720

1

2

                                 dřevo  : SMRK B*78
                                 barva  : lazura
                                 kování :
                                 1 x Otev.balk.dveře levé Štulp.pře
                                 1 x OS-b.d.pravé spár.nůž.STULP kl
                                 výplň  : THERMOBEL U1.1+TGIrámeček
                                 příčky :
                                 nalepovací 32mm + duplex 30mm
                                  drážka pro parapet:
                                 PA drážka vnější i vnitřní
                                 rozměry :1720x2315

                      1.72 m     MACO-prahová+podprahová lišta

      ———————————————————————————————————————————————————————————————————————
       Pol.    množství           Popis                 
                                                        
      ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

      08       1.00 ks           balk.dveře - prah WESSER

1168

1147

2315

1080

1

                                 dřevo  : SMRK B*78
                                 barva  : lazura
                                 kování :
                                 1 x OS-balk.dveře levé-spár.nůžky
                                 výplň  : THERMOBEL U1.1+TGIrámeček
                                           / pískované-s rámečkem
                                 příčky :
                                 nalepovací 32mm + duplex 30mm
                                  drážka pro parapet:
                                 PA drážka vnější i vnitřní
                                 rozměry :1080x2315

                      1.08 m     MACO-prahová+podprahová lišta

      09       1.00 ks           vchod.dveře 140 prah HAWIK

1168

1147

1081.7

628.3

2315

1710

1

2

                                 fix-dorov.VD140-SL-levé
                                 dřevo  : SMRK B*78
                                 barva  : lazura
                                 kování :
                                 1 x DV.LEVÉ-tříbod.zámek-dovnitř o
                                 1 x pevně v rámu
                                 výplň  : THERMOBEL U1.1+TGIrámeček
                                           / pískované-s rámečkem
                                 příčky :
                                 nalepovací 32mm + duplex 30mm
                                  drážka pro parapet:
                                 PA drážka vnější i vnitřní
                                 rozměry :1710x2315

      10       1.00 ks           okenní křídlo

855

855

1460

1710

1

2

                                 dřevo  : SMRK B*78
                                 barva  : lazura
                                 kování :
                                 1 x Otev.levé ŠTULP dolní Štul.pře
                                 1 x OS-pravé-spár.nůžky Štulp klik
                                 výplň  : THERMOBEL U1.1+TGIrámeček
                                  drážka pro parapet:
                                 PA drážka vnější i vnitřní
                                 rozměry :1710x1460

      ———————————————————————————————————————————————————————————————————————
       Pol.    množství           Popis                 
                                                         
      ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

      11       2.00 ks           okenní křídlo

1710

1085

1

                                 dřevo  : SMRK B*78
                                 barva  : lazura
                                 kování :
                                 1 x OS-pravé - spárové nůžky
                                 výplň  : THERMOBEL U1.1+TGIrámeček
                                  drážka pro parapet:
                                 PA drážka vnější i vnitřní
                                 rozměry :1085x1710

      12       1.00 ks           balk.dveře - prah WESSER

983

1147

2130

960

1

                                 dřevo  : SMRK B*78
                                 barva  : lazura
                                 kování :
                                 1 x OS-balk.dveře pravé-spár.nůžky
                                 výplň  : THERMOBEL U1.1+TGIrámeček
                                           / pískované-motiv
                                 příčky :
                                 nalepovací 32mm + duplex 30mm
                                  drážka pro parapet:
                                 PA drážka vnější i vnitřní
                                 rozměry :960 x2130
                                                     
                      0.96 m     MACO-podprahová lišta 50mm

      12L      1.00 ks           balk.dveře - prah WESSER

983

1147

2130

960

1

                                 dřevo  : SMRK B*78
                                 barva  : lazura
                                 kování :
                                 1 x OS-balk.dveře levé-spár.nůžky
                                 výplň  : THERMOBEL U1.1+TGIrámeček
                                           / pískované-motiv
                                 příčky :
                                 nalepovací 32mm + duplex 30mm
                                  drážka pro parapet:
                                 PA drážka vnější i vnitřní
                                 rozměry :960 x2130
                                                     
                      0.96 m     MACO-prahová+podprahová lišta

  

      ———————————————————————————————————————————————————————————————————————
       Pol.    množství           Popis                 
                                                        
      ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

      13       1.00 ks           okenní křídlo

1210

960

1

                                 dřevo  : SMRK B*78
                                 barva  : lazura
                                 kování :
                                 1 x OS-pravé - spárové nůžky
                                 výplň  : THERMOBEL U1.1+TGIrámeček
                                  drážka pro parapet:
                                 PA drážka vnější i vnitřní
                                 rozměry :960 x1210

      14       1.00 ks           balkonové dveře dovnitř

963

1147

855

855

2110

1710

1

2

                                 dřevo  : SMRK B*78
                                 barva  : lazura
                                 kování :
                                 1 x Otev.balk.dveře levé Štulp.pře
                                 1 x OS-b.d.pravé spár.nůž.STULP kl
                                 výplň  : THERMOBEL U1.1+TGIrámeček
                                 příčky :
                                 nalepovací 32mm + duplex 30mm
                                  drážka pro parapet:
                                 PA drážka vnější i vnitřní
                                 rozměry :1710x2110

      14L      1.00 ks           balkonové dveře dovnitř

963

1147

855

855

2110

1710

1

2

                                 dřevo  : SMRK B*78
                                 barva  : lazura
                                 kování :
                                 1 x OS-b.d.levé spár.nůž.ŠTULP kli
                                 1 x Otev.balk.dveře pravé Štulp př
                                 výplň  : THERMOBEL U1.1+TGIrámeček
                                 příčky :
                                 nalepovací 32mm + duplex 30mm
                                  drážka pro parapet:
                                 PA drážka vnější i vnitřní
                                 rozměry :1710x2110

  

      ———————————————————————————————————————————————————————————————————————
       Pol.    množství           Popis                 
                                                        
      ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

      16       2.00 ks           vchod.dveře 140 prah HAWIK

923

1147

2070

1020

1

                                 dřevo  : SMRK B*78
                                 barva  : lazura
                                 kování :
                                 1 x DV.PRAVÉ-tříbod.zámek-dovnitř
                                 výplň  : SMRK-PUR24 hladká
                                 příčky :
                                 příčky nalepovací bez duplx
                                  drážka pro parapet:
                                 PA drážka vnější i vnitřní
                                 rozměry :1020x2070

      17       1.00 ks           okenní křídlo

1210

1090

1

                                 dřevo  : SMRK B*78
                                 barva  : lazura
                                 kování :
                                 1 x OS-pravé - spárové nůžky
                                 výplň  : THERMOBEL U1.1+TGIrámeček
                                  drážka pro parapet:
                                 PA drážka vnější i vnitřní
                                 rozměry :1090x1210