**Pôdorys jestvujúceho stavu kúpeľne a WC v panelákovom byte**

Zelenou sú vyznačené nenosné priečky, určené na odstránenie. Týmto zásahom sa spojí WC s kúpeľňou, ktorá sa zväčší o priestor pôvodnej predsiene o rozmeroch 2520 x 890. V mieste označenom oranžovou farbou budú osadené interiérové dvere vedúce do „novej“ kúpeľne. Týmto zásahom sa ocitne ističová skrinka a domový telefón (vrátnik vchodových dverí) v kúpeľni (možnosť ponechania ich umiestnenia je z pohľadu bezpečnosti predmetom odbornej konzultácie). Otázka vhodnosti zníženia stropu použitím sádrokartónu je tiež predmetom konzultácie.

