**Kúrenie v podkroví rodinného domu:**

V prílohe sú naznačené plochy a aj objemy jednotlivých miestností, pretože strop miestností je šikmý.

Čiarkovaná čiara – navrhované trasy potrubia

Čierne pod oknom – radiatory

Rozd – rozdeľovač

Sekacie práce si budem robiť sám.

**Prosím o vypracovanie cenovej ponuky** včítane materiálu so samostatným  nacenením práce a materiálu. Rozvod v podkroví predpokladám plastohliníkovým potrubím.

Pripojenie k pôvodnému rozvodu kúrenia predpokladám kúrenárskymi oceľovými trubkami. Nebude to súčasťou ponuky, pretože to vyžaduje vidieť možnosti pripojenia. V pôvodnom kúrení vychádza s rebrovými radiatormi vychádza 165W/m2 a 63W/m3.

Kontaktné údaje:

Miroslav Bátora tel. 0903 148096

Kollárova 8 E-mail: mirobatora@gmail.com

Prievidza