**Okná:** VxŠ mm(O- otváravé, S- sklopné, OS- otváravo-sklopné, FIX- bez otvárania)

4 ks 1500x1500 dvojkrídlové, OS+OS

2 ks 800x600 jednokrídlové, sklo vzorové (mliečne), S

4 ks 2000x1500 dvojkrídlové, 2x1000mm krídlo, OS+OS

4 ks 1500x600 jednokrídlové, sklo vzorové (mliečne), S

1 ks 2200x600 jednokrídlové, FIX

1 ks 600x600 jednokrídlové, OS

1 ks 2400x2000 dvojkrídlové, 2x1000mm krídlo, posuvné + FIX

2 ks 1500x800 jednokrídlové, S

**Dvere:** ŠxV mm

1 ks 1150x2400 s nad svetlíkom, dvere 1150x2000, svetlík 1150x400

1 ks 1350x2000, dvojkrídlové, 1. krídlo s kľučkou 900mm, 2. krídlo bez kľučky 450mm, sklo vzorové (mliečne), O+O

2 ks 900x2000, celo presklené, O