Pivnička je čiastočne zapustená v rastlom teréne

vypratanie pivnice

Zvnútra – pokládka podlahy - vinyl 6,24 m2, plus olistovanie (6bmx1,39bm)

Zvnútra – izolácia proti vode (aj tlakovej) z negativnej strany – 11m2

Napr. <https://isomat.sk/krystalicka-hydroizolacia-betonu/?gclid=Cj0KCQjwupD4BRD4ARIsABJMmZ9F7ISgRZaSFDUd6R0VBcg18ysZNfJLBWZBBuc4s-cQOpb8EUFq-zMaAsc2EALw_wcB>

Zvnútra - obklad hydroizolácie – obklad – tatranský profil, pod ním zaizolovanie XPS – 5,5m2

Podporné/Ozdobné stĺpy – inšalácia 15x15x210cm, ošetrenie hranolov (fungicidne, lak), uchytenie

Zvonka – zarovnanie trhlin, vysprávky betónového podkladu – 9 m2 maltou, následne stierkou

Taktiež napr. <https://isomat.sk/krystalicka-hydroizolacia-betonu/?gclid=Cj0KCQjwupD4BRD4ARIsABJMmZ9F7ISgRZaSFDUd6R0VBcg18ysZNfJLBWZBBuc4s-cQOpb8EUFq-zMaAsc2EALw_wcB>

Ochranný náter – zarúbňa, doriešenie uzatvárania dverí (drevené dvere, nepriliehajú optimálne, výmena kľučky)

Drevený obklad (aj s úpravou dreva) venca v tvare U (12mx 15 cmx10x10cm)

Inštalácia svetla, vypínač, Zalištovanie ,

Terasa pred pivnicou – prírodný kame

Sudy, sedenie

Pokladka epocidovej zivice – garaz

Instalacia vylevky garaz