**Truhlářské úpravy nábytku – laboratoř A 111**

Pol. 6 – žákovský stůl

Pro tento stůl bude použita stávající podnož, z které budou odstraněny spodní skříňky. Na zrepasovanou podnož bude osazena nová stolní deska tl. 20 mm. Použitá bude konstrukční deska zadýhovaná laminem v dezénu přírodní dub (Bauhaus, Horbach). Hrany desky budou opatřeny dubovým nákližkem, který bude opět namořen na černohnědý odstín.

Pol. 7 – Stůl pro učitele

Pro tento stůl bude použita stávající podnož se čtyřmi zásuvkami. Odstraněny budou spodní skříňky. Na zrepasovanou podnož bude osazena nová stolní deska tl. 20 mm, provedení jako u žákovského stolu.

Pol. 8 – Pracovní stůl

Pro tento stůl bude použita stávající podnož vč. Spodních skříněk a stolní desky, na kterou bude osazena další konstrukční deska tl. 20 mm. Ta bude zadýhovaná laminem v dezénu černý dub (Bauhaus, Horbach). Nová deska pracovního stolu tak bude o síle 40 mm a hrany této desky budou opatřeny dubovým nákližkem, který bude opět namořen na černohnědý odstín.

Pol. 9 – Stůl s vitrínou

Tento kus bude použit kompletně v původní sestavě, pouze bude zrepasován a namořen na černý dub.