

Ideálně bez spoje pokud to půjde, jen sloupek

Poptávám sestavu vchodové dveře + boční fix, barva tm. hnědá viz výše. Dveře ven otvíravé, AL nízký práh, okenní rám (křídlo pro dveře). Izolační dvojsklo 1,1, spodní část fixu plná výplň. Oboustranně olištováno (lišty zvolte dle sortimentu), ostění štuk, nelze již zednicky začistit. V ceně dodávka a montáž, Neratovice.