Kunststofffenster mit Verglasung

Grundsatzbeschreibung:

Leistungsumfang:

Die Fensterelemente werden ausschließlich in Mauerwerksleibungen außenwandbündig gesetzt. Sämtliche Praxis- und Büroeinheiten werden für barrierefreie Nutzung ausgestattet. Demzufolge sind Loggia- oder Raumzugange nahezu anschlaglos auszustatten.

1. Verglasung der Fensterelemente mit 3-fach-lsolierwarmeschutzglas. Geforderter

Gesamtwert 0,94 W/m²K.

2. Außenfensterbänke in Leichtmetall, pulverlackbeschichtet, Weiß. ca. 230 mm.

3. Ansetzen von Dichtbandern an Fenstertürelementen am Ubergang Stockteil unten zu

Es werden Kunststofffenster weiß mit mind. 2- Dichtungslippen je nach Profilfestlegung und Stahlkernstabilisierung verlangt. Verglasung zum System passend mit 0,6 W/m2K.

1. Fensterelement

für Rohbauöffnung ca.76/88,5 cm,einflügelig, weiß, Drehkipp.

5 Stück

1. Fensterelement

76/163 cm, l-flügelig, Drehkipp weiß.

6 Stück

1. Fensterelement

fur Rohbauoffnung 113,5/176 cm. 2-flügelig, einschlagender Flügel Drehkipp, Standflügel Drehflügel, weiß.

16 Stück

* 1. Fensterelement wie vor, jedoch nur einflügelig, Drehkipp, weiß , 113/176 cm.

5 Stück

1. Fensterelement 113,5/151 cm.

2-flügelig, einschlagender Flügel Drehkipp. Standflügel als Drehflügel, weiß.

6Stück

* 1. Fensterelement 113/151cm, 1-flügelig Drehkipp, weiß

14 Stück

1. Fensterelement 101/140cm, 1-flügelig, Drehkipp, weiß

6 Stück

1. Fensterelement 113,5/140cm, 2-Flügelig, einschlagender Fügel Drehkipp, Standflügel als Drehflügel, weiß

6 Stück

* 1. Fensterelement 113,5/140 cm, 1-flügelig, Drehkipp.

14 Stück

1. Fenstertürelement (Balkontür) für Rohbauöffnung, 101 /220 cm, Türblatt Drehkipp, Bodenandichtung unten zur Stahlbetondecke, weiß.

6 Stück

1. Fensterelement 88,5/151 cm, 1-flügelig, Drehkipp, weiß.

2Stück

1. Fensterelement 213/150cm im Treppenraum, Stockrahmen mit senkrechtem Zwischenpfosten, 2 x Festerflügel Drehkipp, Innenscheibe VSG, Kunstoff weiß

2 Stück

1. Hauszugangselement, 2-flügelig

Standflügel mit Kantenriegel. Schließblech mit Entriegelung. Rahmen vorgebohrt für bauseitige Kabeleinführung. Einschlagender Flügel mit Türschloss PZ-gelocht, für bauseitigen Schließzylinder. Seitliche Flügelrahmen verbreitert auf 14 cm. 2 x Stoßgriffpaar Edelstahl, 1 ca. 80 cm, je Flügel, auf Türrahmen montiert mit Seitenverkröpfung, Raumseitig zusätzlich Drücker. Hauszugangstür wie beschrieben, liefern und funktionsfertig montiert, weiß, Verglasung innen und außen VSG.

1 Stück

1. Obentürschließer, weiß, GEZE oder DORMA nach Wahl des Bieters. Schließer mit Türfestsstellung bei öffnung 90°.

1Stück

1. Zulage zu den Fensterelementen, wenn nach Angabe am Fensterflügel eine Permanentlüftung zum System passend einzubauen ist. Vorgabe GECO III oder gleichwertig.

60 Stück

