Podlaha ve verandě

* plocha cca 24 m2
* ve verandě je teplovodní podlahové topení
* na podlaze není žádná podlahová krytina
* V prostoru se chodí a bude chodit ve venkovní obuvi. Zvolená podlahová krytina by neměla být náchylná na poškrábání.

Schodiště a podesty

* Po schodišti se již nebude chodit ve venkovní obuvi.
* Beton na schodišti není zahlazený, při položení koberce nebo PVC by bylo zřejmě potřeba provést zahlazení podkladu.

1. Točitá část schodiště v přístavbě

100 cm

330 cm

135 cm

250 cm

120 cm

140 cm

120 cm

220 cm

* + počet stupňů – 8
  + výška stupně – 17 cm
  + aktuálně pouze beton

1. Přímá část schodiště v přístavbě
   * počet stupňů – 6
   * výška stupně – 17 cm
   * hloubka stupně – 28 cm
   * šířka stupně – 110 cm
   * aktuálně pouze beton
2. Podesta v přístavbě
   * plocha cca 1,3 m2
   * aktuálně pouze beton
3. podesta v původní části domu
   * plocha cca 4,8 m2
   * aktuálně část beton a část dřevotřísková deska (zaslepení části původního schodiště)
4. přímá část schodiště v původní části domu
   * počet stupňů – 8
   * výška stupně – 15 cm
   * hloubka stupně – 28 cm
   * šířka stupně – 115 cm
   * aktuálně dřevěné obložení stupňů