Podlaha ve verandě

* plocha cca 24 m2
* ve verandě je teplovodní podlahové topení
* na podlaze není žádná podlahová krytina
* V prostoru se chodí a bude chodit ve venkovní obuvi. Zvolená podlahová krytina by neměla být náchylná na poškrábání.

Schodiště a podesty

* Po schodišti se již nebude chodit ve venkovní obuvi.
* Beton na schodišti není zahlazený, při položení koberce nebo PVC by bylo zřejmě potřeba provést zahlazení podkladu.
1. Točitá část schodiště v přístavbě

100 cm

330 cm

135 cm

250 cm

120 cm

140 cm

120 cm

220 cm

* + počet stupňů – 8
	+ výška stupně – 17 cm
	+ aktuálně pouze beton
1. Přímá část schodiště v přístavbě
	* počet stupňů – 6
	* výška stupně – 17 cm
	* hloubka stupně – 28 cm
	* šířka stupně – 110 cm
	* aktuálně pouze beton
2. Podesta v přístavbě
	* plocha cca 1,3 m2
	* aktuálně pouze beton
3. podesta v původní části domu
	* plocha cca 4,8 m2
	* aktuálně část beton a část dřevotřísková deska (zaslepení části původního schodiště)
4. přímá část schodiště v původní části domu
	* počet stupňů – 8
	* výška stupně – 15 cm
	* hloubka stupně – 28 cm
	* šířka stupně – 115 cm
	* aktuálně dřevěné obložení stupňů